- トップページ
- 準備
- タイムデータの設定
- タイムコードを外部に供給する

# タイムコードを外部に供給する

本機からカメラ映像、または再生映像に合わせて出力されるタイムコードを外部の記録機器に供給できます。

〈SDI OUT〉端子

SDI IN端子

VTRなど

TC IN端子

〈TC IN/OUT〉端子

［記録］メニュー→［TC/UB］→［TC入出力選択］→［TC出力］を選択する。

［記録］メニュー→［TC/UB］→［TC出力基準］→［記録］を選択する。

2台で同じ時刻の映像に同じタイムコードを付けて記録できます。

#### 〈TC IN/OUT〉端子から出力されるタイムコードを、SDI出力やモニター出力の映像に合わせるには

［記録］メニュー→［TC/UB］→［TC出力基準］→［SDI出力］を選択する。

NOTE

- 再生時は、TCRを出力します。再生時のTCG出力は対応していません。

- ［記録フォーマット］の記録フレーム周波数が23.98pのときは、タイムコードの出力が1フレームずれることがあります。

- ユーザーズビットの出力は対応していません。

ページトップへ戻る