- トップページ
- ネットワーク接続
- クラウド・サービスを利用する
- ストリーミングのリモート操作

# ストリーミングのリモート操作

## 利用のための手順

本機の基本設定を行う。

詳しくは「本機の基本設定」 を参照してください。

パーソナルコンピューターを使用して、次の手順で、プロファイルを設定したSDカードを作成する。

- クラウド・サービスにログインして、プロファイルをダウンロードする。

- ダウンロードしたファイルを解凍する。

- 解凍されたPRIVATEフォルダーをSDカードの直下に保存する。

プロファイルを有効化するため、本機を次のように設定する。

- ［ネットワーク］メニュー→［ストリーミング］→［ストリーミングプロトコル］→［RTMP（S）］または［SRTクライアント］を選択する。

- SDカードを挿入し、次のいずれかの方法で、本機にプロファイルを読み込ませる。

  （読み込みと保存を行うカードスロットは、［その他］メニュー→［ファイル］→［ロード/セーブ用スロット］で設定できます）

  - ［ネットワーク］メニュー→［ストリーミング］→［接続情報］→［メモリー］を選択し、［ネットワーク］メニュー→［ストリーミング］→［ロード（SDカード）］でSDカードの内容を読み込む。

  - ［ネットワーク］メニュー→［ストリーミング］→［接続情報］→［SDカード］を選択する。

- ［ネットワーク］メニュー→［ストリーミング］→［データタイプ］→［クラウド］と表示されていることを確認する。

クラウド・サービスでストリーミングの各種操作を行う。

## クラウド・サービスからのストリーミング配信について

- 詳細はクラウド・サービスのドキュメントを参照してください。

- コンテンツアップロード機能と異なるクラウド・サービスのプロファイルを設定した場合、コンテンツアップロード側のプロファイル設定が優先されます。

- 本機が、ストリーミング機能を使用できる状態に設定されている必要があります。詳しくは、「ストリーミング機能のための設定」を参照してください。

- クラウド・サービスから指定できるのは、送信先の設定（送信先の設定）で対象となる項目のみです。その他の項目は本機のメニューで設定してください。

- ストリーミングプロトコルで、［RTMP（S）］または［SRTクライアント］以外を選択した場合、この機能は利用できません。

- 本機で、サムネール画面を表示していると、ストリーミング配信のリモート操作はできません。

- 一度、クラウド・サービスから配信を開始する操作、または配信先URLの設定操作を行うと、配信先URLは本機内に記憶されます。それ以後は本機の操作でも同じ配信先に配信の開始ができます。（プロトコルごとの設定と配信開始）

- 記憶した配信情報は、［ネットワーク］メニュー→［ネットワーク情報］→［状態］で確認できます。（［パスフレーズ］を除く）

- 送信先情報をクリアすると、記憶した配信先URL情報もクリアされます。

  送信先情報のクリアについて、詳しくは「送信先情報をクリアする」を参照してください。

ページトップへ戻る