- トップページ
- 撮影
- 画質調整
- マトリックス機能

# マトリックス機能

マトリックステーブルを選択することにより、映像の色の表現を設定できます。設定を変更すると映像にある全ての色の表現が連動して動きます。

マトリックスの各軸に対する色の変化は次の図のとおりです。

- 図の太線はマトリックスの各軸の基準線です。太線上の色は変化しません。

#### 一般的な設定

［マトリックスタイプ］：マトリックステーブルを選択して、撮影時の色を表現します。

#### より高度な設定

［シーンファイル］メニュー→［マトリックス設定］で設定します。

［マトリックスタイプ］で選択したマトリックステーブルに対して相対的に微調整を行います。

相対的な微調整なので、同じ値でも、［マトリックスタイプ］で選択したマトリックステーブルが異なる場合は色の表現が異なります。

［アダプティブマトリックス］：高輝度の青色光源下にて色つぶれを抑制します。

NOTE

- ［システム］メニュー→［カラー設定］が［V-Log］に設定されているときは、マトリックス機能の設定はできません。

ページトップへ戻る