- トップページ
- 撮影
- ズーム機能を使う
- ズーム位置の調整

# ズーム位置の調整

ズームレバーを使ってズームの調整をします。

〈T〉：ズームインします。

〈W〉：ズームアウトします。

グリップ側のズームレバーを軽く押すと低速でズーム動作を行います。強く押すと高速でズーム動作を行います。

ズームリングでも手動でズーム動作ができます。

ズームレバー（ハンドル側）

ズームリング

ズームレバー（グリップ側）

NOTE

- より高速なズームで動作させたい場合は、［カメラ］メニュー→［ユーザースイッチ］で［高速ズーム］を割り当てたUSERボタンを押す、またはUSERボタンアイコンをタッチすると［高速ズーム］の有効/無効を切り替えることができます。

- ［高速ズーム］を有効にすると、ズームレバーを最後まで押し込んだときに高速の電動ズーム動作が可能となりますが、電動ズームの駆動音が通常動作より大きくなります。電動ズーム音が気になるときは、［高速ズーム］を無効にしてください。

#### ハンドル側のズームレバーの使い方

［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［ハンドルズーム速度］で設定したスピードでズーム動作を行います。

ページトップへ戻る