- トップページ
- 準備
- 付属品/アクセサリーの取り付け
- 外部マイクの取り付け

# 外部マイクの取り付け

超指向性マイクAG-MC200G（別売品）などの外部マイクを、ハンドルに取り付けることができます。

ねじ穴保護のために、あらかじめねじが取り付けられています。マイクホルダーを取り付けるときは、このねじを外してください。

- 本体にあらかじめ取り付けられているねじでは、マイクホルダーを取り付けられません。付属のマイクホルダー用ねじをお使いください。

マイクホルダー用ねじ

マイクケーブルクランプ

マイクホルダー

〈AUDIO INPUT 1〉端子

図1

図2

図3

マイクホルダー取り付け部に、付属のマイクホルダーをマイクホルダー用ねじ（2本）で取り付ける。（図1）

外部マイクを取り付け、マイクホルダーのねじを締める。（図2）

マイクケーブルを〈AUDIO INPUT 1〉端子に接続する。（図3）

マイクケーブルをマイクケーブルクランプにはめる。

接続するマイクに合わせて、〈INPUT1〉スイッチを切り替える。

NOTE

- マイクケーブルを〈AUDIO INPUT 1〉端子から抜くときは、レバーを押しながら抜いてください。

ページトップへ戻る