- トップページ
- 撮影
- 画質調整
- ブラックコントロール機能

# ブラックコントロール機能

輝度の基準となる黒レベルについて設定します。

#### 一般的な設定

［マスターペデスタル］：基準の黒レベルを設定します。RGBが連動して動作します。−は沈む方向、+は浮く方向です。

#### より高度な設定

［シーンファイル］メニュー→［RGBブラックコントロール設定］で設定します。

［Rペデスタル］：Rchのペデスタルレベルを設定します。

［Gペデスタル］：Gchのペデスタルレベルを設定します。

［Bペデスタル］：Bchのペデスタルレベルを設定します。

［ペデスタルオフセット］：オートブラックバランスの調整を行ったとき、［Rペデスタル］、［Gペデスタル］、［Bペデスタル］の各項目で設定した値を保持したままにするか、リセットするか設定します。

NOTE

- ［システム］メニュー→［カラー設定］が［V-Log］に設定されているときは、ブラックコントロール機能の設定はできません。

ページトップへ戻る