- トップページ
- 撮影
- 特殊な記録機能について
- バックグラウンド記録

# バックグラウンド記録

メモリーカードを2つのカードスロットに挿入している場合、バックグラウンド記録モードに設定した後、RECボタンを押すと、カードスロット1とカードスロット2で同時に記録が開始されます。カードスロット1では、RECボタンの操作で必要なシーンだけ記録・停止を繰り返して撮影できます。カードスロット2では、バックグラウンド記録として記録動作が継続されます。

カードスロット2でバックグラウンド記録をすることにより、記録停止中に大事なシーンを撮り逃がす心配がなくなります。

バックグラウンド記録の記録制約については、「同時に使用できない記録機能について」を参照してください。

メモリーカードの記録時間

RECボタン操作

バックグラウンド記録停止のボタン操作*

カードスロット1残量なし

カードスロット1

待機

Aクリップ

（メイン記録）

Bクリップ

カードスロット2記録継続

カードスロット2

Aクリップ

（バックグラウンド記録）

*［バックグラウンド記録停止］を割り当てたUSERボタン

## バックグラウンド記録を開始するには

［記録］メニュー→［2スロット機能］→［バックグラウンド記録］を選択する。

カメラ映像画面の2スロット機能表示に［BACKGR］が表示されます。

カードスロット2にメモリーカードが挿入されていないなど、バックグラウンド記録ができないときは、［BACKGR］の表示に斜線が表示されます。

RECボタンを押す。

カードスロット1とカードスロット2で同時に記録が開始されます。

RECボタンの操作で、カードスロット1での記録の開始・停止ができます。

カードスロット2では、バックグラウンド記録として記録動作が継続されます。

NOTE

- カードスロット1とカードスロット2のどちらも、［システム］メニューで設定されたフォーマットで記録されます。

- 次の場合は、バックグラウンド記録ができません。

  - ［記録］メニュー→［記録機能］→［記録モード］が［標準］以外に設定されている場合

- タリーランプの点灯状態は、カードスロット1の記録開始・停止と連動します。

- タイムコードはフリーランに固定されます。

- 〈SDI OUT〉端子、および〈HDMI〉端子に接続された外部機器（レコーダーなど）に対する記録動作の制御は、カードスロット1の記録開始・停止と連動します。

- バックグラウンド記録モードでは、最終クリップ削除機能は動作しません。

- カードスロット2がバックグラウンド記録中でも、カードスロット1が記録停止中の場合は、カードスロット1のメモリーカードを交換できます。

- バックグラウンド記録モードで、カードスロット2に記録できるメモリーカードがない場合や、カードスロット2のメモリーカードの残量がなくなった場合、カードスロット1では、通常の記録ができます。

## バックグラウンド記録を終了するには

［バックグラウンド記録停止］を割り当てたUSERボタンを約5秒間長押しする、またはUSERボタンアイコンを約5秒間タッチして離す。

カードスロット2でのバックグラウンド記録を停止します。

〈EXIT〉ボタンを約5秒間長押ししても、カードスロット2でのバックグラウンド記録を停止できます。

NOTE

- カードスロット1で記録中に、カードスロット2のバックグラウンド記録を終了できません。カードスロット1で記録停止中に、バックグラウンド記録を終了してください。

- 次の場合は、カードスロット2のバックグラウンド記録は終了します。

  - 電源を切った場合

  - メモリーカードの残量がなくなった場合

  - メモリーカードへの書き込み時に異常が発生した場合

ページトップへ戻る