- トップページ
- 操作
- メニューの設定内容
- ［システム］メニュー

# ［システム］メニュー

映像、音声の記録フォーマットに関する設定をします。

## ［システム周波数］

システム周波数を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［59.94Hz］、［50.00Hz］

（工場出荷値：［59.94Hz］（［AREA SETTINGS］で［AREA 1］、［AREA 2］、［AREA 3］に設定したとき）、［50.00Hz］（［AREA SETTINGS］で［AREA 4］に設定したとき））

NOTE

- 設定を変更すると、本機は再起動します。

## ［ファイルフォーマット］

記録するファイルフォーマットを設定します。

［P2］ | P2フォーマットのMXFファイル形式で記録します。
［MOV］ | MOVフォーマットのMOVファイル形式で記録します。
［AVCHD］ | AVCHDフォーマットのMTSファイル形式で記録します。

（工場出荷値：［MOV］）

## ［記録フォーマット］

記録する信号フォーマットとコーデックモードを設定します。

- ［システム周波数］が［50.00Hz］、かつ、［ファイルフォーマット］が［P2］のとき

  設定できる項目は、次のとおりです。

  - ［1080-50.00p/AVC-I100］、［1080-50.00p/AVC-I422］、［1080-50.00p/AVC-G25］、［1080-50.00p/AVC-G12］、［1080-50.00i/AVC-I200］、［1080-50.00i/AVC-I100］、［1080-50.00i/AVC-I50］、［1080-50.00i/AVC-G50］、［1080-50.00i/AVC-G25］、［1080-50.00i/AVC-G12］、［720-50.00p/AVC-I200］、［720-50.00p/AVC-I100］、［720-50.00p/AVC-I50］、［720-50.00p/AVC-G50］、［720-50.00p/AVC-G25］、［720-50.00p/AVC-G12］

- ［システム周波数］が［50.00Hz］、かつ、［ファイルフォーマット］が［MOV］のとき

  設定できる項目は、次のとおりです。

  - ［2160-50.00p/420LongGOP 150M］、［2160-50.00p/HEVC LongGOP 200M］、［2160-50.00p/HEVC LongGOP 100M］、［2160-25.00p/420LongGOP 100M］、［2160-25.00p/HEVC LongGOP 150M］、［2160-25.00p/422LongGOP 150M］、［2160-25.00p/422ALL-I 400M］、［1080-50.00p/422LongGOP 100M］、［1080-50.00p/422ALL-I 200M］、［1080-50.00i/422LongGOP 50M］、［1080-50.00i/422ALL-I 100M］、［1080-25.00p/422LongGOP 50M］、［1080-25.00p/422ALL-I 100M］

  （工場出荷値：［1080-50.00i/422ALL-I 100M］）

- ［システム周波数］が［50.00Hz］、かつ、［ファイルフォーマット］が［AVCHD］のとき

  設定できる項目は、次のとおりです。

  - ［1080-50.00p/AVCHD PS］、［1080-50.00i/AVCHD PH］、［1080-50.00i/AVCHD HA］、［720-50.00p/AVCHD PM］、［576-50.00i/AVCHD SA］

  （工場出荷値：［1080-50.00i/AVCHD PH］）

- ［システム周波数］が［59.94Hz］、かつ、［ファイルフォーマット］が［P2］のとき

  設定できる項目は、次のとおりです。

  - ［1080-59.94p/AVC-I100］、［1080-59.94p/AVC-I422］、［1080-59.94p/AVC-G25］、［1080-59.94p/AVC-G12］、［1080-59.94i/AVC-I200］、［1080-59.94i/AVC-I100］、［1080-59.94i/AVC-I50］、［1080-59.94i/AVC-G50］、［1080-59.94i/AVC-G25］、［1080-59.94i/AVC-G12］、［720-59.94p/AVC-I200］、［720-59.94p/AVC-I100］、［720-59.94p/AVC-I50］、［720-59.94p/AVC-G50］、［720-59.94p/AVC-G25］、［720-59.94p/AVC-G12］

- ［システム周波数］が［59.94Hz］、かつ、［ファイルフォーマット］が［MOV］のとき

  設定できる項目は、次のとおりです。

  - ［2160-59.94p/420LongGOP 150M］、［2160-59.94p/HEVC LongGOP 200M］、［2160-59.94p/HEVC LongGOP 100M］、［2160-29.97p/420LongGOP 100M］、［2160-29.97p/HEVC LongGOP 150M］、［2160-29.97p/422LongGOP 150M］、［2160-29.97p/422ALL-I 400M］、［2160-23.98p/420LongGOP 100M］、［2160-23.98p/HEVC LongGOP 150M］、［2160-23.98p/422LongGOP 150M］、［2160-23.98p/422ALL-I 400M］、［1080-59.94p/422LongGOP 100M］、［1080-59.94p/422ALL-I 200M］、［1080-59.94i/422LongGOP 50M］、［1080-59.94i/422ALL-I 100M］、［1080-29.97p/422LongGOP 50M］、［1080-29.97p/422ALL-I 100M］、［1080-23.98p/422LongGOP 50M］、［1080-23.98p/422ALL-I 100M］

  （工場出荷値：［1080-59.94i/422ALL-I 100M］）

- ［システム周波数］が［59.94Hz］、かつ、［ファイルフォーマット］が［AVCHD］のとき

  設定できる項目は、次のとおりです。

  - ［1080-59.94p/AVCHD PS］、［1080-59.94i/AVCHD PH］、［1080-59.94i/AVCHD HA］、［1080-23.98p/AVCHD PH］、［720-59.94p/AVCHD PM］、［480-59.94i/AVCHD SA］

  （工場出荷値：［1080-59.94i/AVCHD PH］）

## ［音声ビット数］

記録フォーマットがAVC-Intra 100/AVC-Intra 50の場合に、記録する音声のビット数を設定します。

これ以外の記録フォーマットでは、16ビットまたは24ビット固定の音声ビット数で記録されます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［16ビット］、［24ビット］

（工場出荷値：［16ビット］）

## ［アスペクト比］

SD信号フォーマット（480iおよび576i）で記録する映像のアスペクト比を設定します。

［4:3］ | 標準の4:3モードで記録します。左右両端をカットします。
［16:9］ | カメラ映像を水平方向に圧縮して記録します。記録された映像をワイド画面に対応したモニターテレビで再生すると、アスペクト比16:9の映像になります。

（工場出荷値：［4:3］）

## ［スーパースロー］

スーパースロー記録を設定します。有効にするとスローモーション映像を撮影できます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［入］、［切］

（工場出荷値：［切］）

NOTE

- ［システム］メニュー→［ファイルフォーマット］→［MOV］以外に設定されているときは［切］で固定されます。

- ［システム］メニュー→［記録フォーマット］が1920×1080以外のときは［切］で固定されます。

- ［システム］メニュー→［記録フォーマット］が59.94i/50.00iのときは［切］で固定されます。

## ［撮影モード］

撮影環境に応じた撮影モードを設定します。

［標準］ | 通常の明るさの環境で撮影するときに選択します。
［高感度］ | 高感度を選択します。（暗い環境での撮影に適しています）カメラ映像画面に［H.SENS.］と表示されます。

（工場出荷値：［標準］）

NOTE

- ［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［ゲイン/ISOモード］が［ISO］に設定されているときは、［標準］に固定されます。

## ［カラー設定］

記録される映像（カメラシステム全体）のカラーを設定します。

［標準］ | カメラで詳細な画質調整を行う設定にします。
［V-Log］ | 階調と広いラティチュード（露光範囲）が得られるガンマカーブに設定します。撮影後のグレーディング処理が必要です。

（工場出荷値：［標準］）

ページトップへ戻る