- トップページ
- ネットワーク接続
- ストリーミング機能
- 設定ツールを利用して設定を入力する

# 設定ツールを利用して設定を入力する

## ソフトウェアをインストールする

Windows用P2 Network Settingソフトウェアを、次のWebサイトからダウンロードして展開してください。

https://panasonic.biz/cns/sav/

## P2 Network Settingソフトウェアを使用して設定用SDカードを作成する

このソフトウェアで作成されたSDカードは、本機のメニューに読み込むときや、［ネットワーク］メニュー→［ストリーミング］→［接続情報］→［SDカード］を選択したときの参照先として利用できます。

## RTMP（S）設定手順

図1

図2

P2 Network Settingソフトウェアを起動する。（図1）

Streamingタブ→RTMPタブを選択する。

STREAM DESTINATION URLに送信先URLを入力する。

Exportをクリックしてドライブ選択ダイアログ（図2）で出力先を選択し、OKをクリックする。

- リムーバブルドライブ以外には保存できません。

## SRTクライアント設定手順

図1

図2

P2 Network Settingソフトウェアを起動する。（図1）

Streamingタブ→SRTタブを選択する。

STREAM DEST. URLに送信先URLを入力する。

STREAM IDにストリームIDを入力する。

暗号化する場合は、Encryptionを選択し、PASS PHRASEを入力する。

Exportをクリックしてドライブ選択ダイアログ（図2）で出力先を選択し、OKをクリックする。

- リムーバブルドライブ以外には保存できません。

NOTE

- SRTクライアントの設定をする場合は、Ver.3.00以上のP2 Network Settingソフトウェアを使用してください。

ページトップへ戻る