- トップページ
- 撮影
- 撮影時の調整項目
- ゲイン

# ゲイン

カメラの画面が暗いときは、ゲインを上げ、画面を明るくすることができます。

〈AUTO/MANUAL〉スイッチで、マニュアルモードに切り替える。（撮影）

〈GAIN〉スイッチでゲインを切り替える。

〈L〉：通常は、この位置にします。（工場出荷時は［0dB］または［ISO 800］）

〈M〉：カメラ映像アンプのゲインを上げます。（工場出荷時は［6dB］または［ISO 1600］）

〈H〉：カメラ映像アンプのゲインを上げます。（工場出荷時は［12dB］または［ISO 3200］）

〈L〉、〈M〉、〈H〉それぞれのゲイン値は、［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［LOWゲイン］、［MIDゲイン］、［HIGHゲイン］で変更できます。（［スイッチ］）

ゲイン値の単位は［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［ゲイン/ISOモード］で変更できます。

［システム］メニュー→［カラー設定］が［標準］に設定されているときは、［dB］に固定されます。

オートモードのときに、［カメラ］メニュー→［オートスイッチ］→［AGC］→［入］が選択されている場合は、〈GAIN〉スイッチの位置に関係なくオートゲインになります。（［AGC］）

ページトップへ戻る