- トップページ
- お知らせ
- ワーニングシステム
- エラーメッセージが表示される場合

# エラーメッセージが表示される場合

## システムエラー

画面表示 | 内容 | 動作と対応
--- | --- | ---
カメラ映像画面
［システムエラー］ | 基準信号の異常や通信異常が発生しました。 | 全てのタリーランプとカードアクセスランプ（オレンジ色）が1秒間に4回点滅し、アラーム音が鳴ります。 電源を〈 〉（スタンバイ）にしてください。

## ワーニング

画面表示 | 内容 | 動作と対応
--- | --- | ---
カメラ映像画面
［バッテリー残量がありません］ | バッテリー残量が不足しています。 | 全てのタリーランプとカードアクセスランプ（オレンジ色）が1秒間に4回点滅し、アラーム音が鳴ります。 電源状態表示はになり、1秒間に1回、赤色で点滅します。 約5秒後に電源が切れます。 充電済みのバッテリーに交換、またはACアダプターを接続してください。
［高温異常が発生しました］ | 本体の内部温度が想定以上に上昇したときに、表示します。 | 全てのタリーランプとカードアクセスランプ（オレンジ色）が1秒間に4回点滅し、 アラーム音が鳴ります。 約5秒後に電源が切れます。 再度、電源を入れて記録再生を確認してください。異常が続く場合は、販売店にご相談ください。
［記録異常］ | 記録中に記録データに異常が発生し、記録が停止しました。 | 全てのタリーランプとカードアクセスランプ（オレンジ色）が1秒間に4回点滅し、アラーム音が鳴ります。 記録が停止します。
| 記録中にクリップ数の上限を超えて記録しようとしました。 | 全てのタリーランプとカードアクセスランプ（オレンジ色）が1秒間に4回点滅し、アラーム音が鳴ります。 記録が停止します。 モードチェックのSTATUS画面のワーニング表示欄に［記録異常］［〈クリップ数の上限超え〉］と表示されます。 メモリーカードを交換するか、不要なクリップを削除してください。
| ［記録］メニュー→［ファイル分割］で［ショートスプリット］を選択している場合、1回の記録開始の操作をした時点から、約3.5時間経過後に表示します。
［カード異常〈スロット1〉］/［カード異常〈スロット2〉］ | 記録中、または再生中に、メモリーカードが原因でデータ異常が発生しました。 | 記録中の場合 全てのタリーランプとカードアクセスランプ（オレンジ色）が1秒間に4回点滅し、アラーム音が鳴ります。 記録が停止します。 記録停止後は、エラーが発生したメモリーカードは書き込み禁止の状態になっています。エラーが発生したカードスロットのメモリーカードを交換してください。 再生中の場合 再生を停止します。
［END］ （メモリーカードの状態表示） | 記録中にメモリーカードの残量がなくなりました。 | 全てのタリーランプとカードアクセスランプ（オレンジ色）が1秒間に4回点滅し、アラーム音が鳴ります。 記録が停止します。 メモリーカードを交換するか、不要なクリップを削除してください。
（1秒間に1回、赤色で点滅） | バッテリーが消耗間近です。 | 全てのタリーランプが1秒間に1回点滅します。 動作は継続します。 充電済みのバッテリーに交換、またはACアダプターを接続してください。
メモリーカードの記録残量表示 （記録中に1秒間に1回点滅） | メモリーカードの残量が少なくなっています。 | 記録は継続します。 必要に応じて、メモリーカードを交換してください。

## アラート

画面表示 | 内容 | 動作と対応
--- | --- | ---
カメラ映像画面
［サイマル記録異常〈スロット1〉］/［サイマル記録異常〈スロット2〉］ | サイマル記録中に、片方のメモリーカードに異常が発生しました。 | メッセージを約5秒間表示します。 もう一方のメモリーカードの記録は継続します。
［サイマル記録異常〈スロット1〉］/［サイマル記録異常〈スロット2〉］ | サイマル記録中に、片方のメモリーカードにクリップ数の上限を超えて記録しようとしました。 | メッセージを約5秒間表示します。 もう一方のメモリーカードの記録は継続します。 モードチェックのSTATUS画面のワーニング表示欄に［サイマル記録異常〈スロット1〉］［〈クリップ数の上限超え〉］/［サイマル記録異常〈スロット2〉］［〈クリップ数の上限超え〉］と表示されます。 メモリーカードを交換するか、不要なクリップを削除してください。
［バックグラウンド記録異常〈スロット1〉］/［バックグラウンド記録異常〈スロット2〉］ | バックグラウンド記録中に、片方のメモリーカードに異常が発生しました。 | メッセージを約5秒間表示します。 もう一方のメモリーカードの記録は継続します。
［バックグラウンド記録異常〈スロット1〉］/［バックグラウンド記録異常〈スロット2〉］ | バックグラウンド記録中に、片方のメモリーカードにクリップ数の上限を超えて記録しようとしました。 | メッセージを約5秒間表示します。 もう一方のメモリーカードの記録は継続します。 モードチェックのSTATUS画面のワーニング表示欄に［バックグラウンド記録異常〈スロット1〉］［〈クリップ数の上限超え〉］/［バックグラウンド記録異常〈スロット2〉］［〈クリップ数の上限超え〉］と表示されます。 メモリーカードを交換するか、不要なクリップを削除してください。
［ファンが停止しました］ | ファンが停止しました。 | メッセージを表示します。 動作は継続します。 ファンが停止した場合は、速やかに使用を中止し、販売店にご相談ください。 ファンが停止した場合は、本機の温度が上昇しますので、長時間使用しないでください。
［暗号化されたカード〈スロット1〉］/［暗号化されたカード〈スロット2〉］ | CPS（Content Protection System）パスワードで暗号化フォーマットされたmicroP2カードが挿入されています。 | メッセージを約5秒間表示します。 本機はmicroP2カードのCPS機能をサポートしていませんので、CPSパスワードで暗号化フォーマットされていないmicroP2カードを挿入してください。 CPSパスワードで暗号化フォーマットされたmicroP2カードを本機でフォーマットすると、暗号化されていないmicroP2カードとして使用できます。
［カードを再挿入するか確認してください〈スロット1〉］/［カードを再挿入するか確認してください〈スロット2〉］ | 非対応の記録メディアが挿入されていたり、メモリーカードの端子が汚れていたりしているため、メモリーカードを正常に認識できません。 | メッセージを約5秒間表示します。 挿入したメモリーカードを確認してください。 メモリーカードを挿入したときに表示された場合は、メモリーカードを挿入しなおしてください。
［規格外カード〈スロット1〉］/［規格外カード〈スロット2〉］ | 管理情報が規格外のメモリーカードが挿入されています。 （メモリーカードのAVCHDフォーマットにおけるシステム周波数（59.94 Hz系または50.00 Hz系）が、［システム］メニュー→［システム周波数］の設定と異なるときを含む） | メッセージを約5秒間表示します。 記録可能なメモリーカードを挿入してください。 AVCHDフォーマットにおけるシステム周波数の情報は、フォーマット時、または最初の記録時に確定されます。
［非SDXCカード〈スロット1〉］/［非SDXCカード〈スロット2〉］ | ［ファイルフォーマット］をMOV形式に設定しているときに、MOV形式のデータが記録できないSDHCメモリーカード、または32 GBのmicroP2カードが挿入されています。 | メッセージを約5秒間表示します。 SDXCメモリーカード、または64 GBのmicroP2カードを挿入してください。
［書き込み速度不足カード〈スロット1〉］/［書き込み速度不足カード〈スロット2〉］ | 書き込み速度が遅いため、記録できなくなる可能性があるメモリーカードが挿入されています。 | メッセージを約5秒間表示します。 動作は継続します。 書き込み可能速度が十分に速いメモリーカードをお使いください。
［ディレクトリー異常カード〈スロット1〉］/［ディレクトリー異常カード〈スロット2〉］ | ［ファイルフォーマット］をP2形式に設定しているときに、ディレクトリー配置が不適切なmicroP2カードが挿入されています。 | メッセージを約5秒間表示します。 動作は継続します。 速やかにカードのバックアップを取り、フォーマット後ご使用ください。
［書き換え回数超過カード〈スロット1〉］/［書き換え回数超過カード〈スロット2〉］ | 規定の書き換え回数を超えたmicroP2カードが挿入されています。 | メッセージを約5秒間表示します。 動作は継続します。 microP2カードの交換をお勧めします。
［SDカード〈スロット1〉］/［SDカード〈スロット2〉］ | ［ファイルフォーマット］をP2形式に設定しているときに、かつ、［映像出力/LCD/VF］メニュー→［インジケーター］→［SDカード警告］が［入］のときに、SDHC/SDXCメモリーカードが挿入されています。 | メッセージを約5秒間表示します。 動作は継続します。 ［SDカード警告］を［切］にしてください。
［バックアップ電池の残量がありません］ | 電源を〈 〉（入）にしたときに、内蔵時計のバックアップ電池の電圧低下を検出しました。 | メッセージを約5秒間表示します。 動作は継続します。 内蔵電池を充電したあと、日付/時刻を設定してください。

## メッセージ

画面表示 | 内容 | 動作と対応
--- | --- | ---
カメラ映像画面
［再生できません。］ | 再生できないクリップです。 （システム周波数の違いなどのために再生できない場合） 再生中に異常が発生し、再生が停止しました。 | メッセージを表示します。 クリップのシステム周波数と本機のシステム周波数が合っているか確認してください。 クリップを確認してください。
［削除できません。］ | 削除できないクリップです。 | メッセージを表示します。 機器とコンテンツのバージョンを合わせてください。
［クリップ数がいっぱいで記録できません。］ | 記録できるクリップ数が上限に達しています。 | メッセージを表示します。 メモリーカードを交換するか、不要なクリップを削除してください。
［フォーマット失敗しました。このカードは再フォーマットが必要です。］ | メモリーカードのフォーマットに失敗しました。 | メッセージを表示します。 再度、フォーマットしてください。
［再連結できません。］ | 複数のメモリーカードにまたがって記録したクリップではないので、クリップの再連結ができません。 | メッセージを表示します。 選択しているクリップを確認してください。
［コピーできません。4GBを超えたクリップが含まれています。］ | P2クリップの4 GBを超えたファイルは32 GB以下のメモリーカードにコピーできません。 | メッセージを表示します。 容量が32 GBを超えるメモリーカードにコピーしてください。
［同じカードにコピーできません。］ | 複数のメモリーカードにまたがって記録したクリップは同じカードにコピーできません。 | メッセージを表示します。 複数のメモリーカードにまたがって記録したクリップが入っていないカードへコピーしてください。
［クリップの修復に失敗しました。］ | 記録中の電源の遮断、またはメモリーカードの取り出しによって、エラーが発生したクリップの修復に失敗しました。 管理情報の修復に失敗しました。 | メッセージを表示します。 メモリーカードを確認してください。
［フォーマットできません。］ | フォーマットできないメモリーカードです。 | メッセージを表示します。 メモリーカードを確認してください。
［プロテクトできません。］ | プロテクトできないクリップです。 | メッセージを表示します。 機器とコンテンツのバージョンを合わせてください。
［クリップがプロテクトされています。プロテクトを解除してください。］ | クリップがプロテクトされているため、削除できません。 | メッセージを表示します。 クリップのプロテクトを解除してください。
［トップメニューがあるため、消去できません。トップメニューを消去しますか？（記録データは消去されません。）］ | トップメニューが作成されたメモリーカードのクリップを削除しようとしています。 | メッセージを表示します。 トップメニューを削除してください。
［トップメニューがあるため、撮影できません。トップメニューを消去しますか？（記録データは消去されません。）］ | トップメニューが作成されたメモリーカードが挿入されています。 | メッセージを表示します。 トップメニューを削除してください。
［サムネイル情報にエラーを検出しました。］ | メモリーカードのサムネール情報にエラーが発生しました。 | メッセージを表示します。 このあと、管理情報の修復を自動で行います。
［データの規格が異なるため記録できません。］ | メモリーカードの管理情報が非対応のバージョンです。 | メッセージを表示します。 機器とコンテンツのバージョンを合わせてください。
［設定できません。］ | 設定できません。 | メッセージを表示します。 設定可能な状態にしてから設定してください。
［このクリップはコピーできません。］ | クリップがコピーできません。 | メッセージを表示します。 該当のクリップ以外をコピーしてください。
［管理情報にエラーを検出しました。（SDカード）］ | メモリーカードの管理情報にエラーが発生しました。 | メッセージを表示します。 このあと、管理情報の修復を自動で行います。
［コピーに失敗しました。カードを確認してください。］ | メモリーカードのエラーのため、クリップのコピーに失敗しました。 | メッセージを表示します。 メモリーカードを確認してください。
［クリップ数がいっぱいでコピーできません。］ | コピーできるクリップ数が上限に達しています。 | メッセージを表示します。 コピー先のメモリーカードを交換するか、不要なクリップを削除してください。
［バッテリー残量がありません。ACアダプターを接続するかバッテリーをとりかえてください。］ | バッテリー残量が不足している状態で、クリップのコピーまたは本機のファームウェアのアップデートをしようとしています。 | メッセージを表示します。 充電済みのバッテリーに交換、またはACアダプターを接続してください。
［このクリップは本機では再生できません。］ | 本機で再生できないクリップです。 | メッセージを表示します。 再生可能な機器で再生してください。
［他機器で記録されたクリップが含まれているためコピーできません。］ | ほかの機器で記録されたクリップはコピーできません。 | メッセージを表示します。 該当のクリップ以外をコピーしてください。
［無効］ | 操作が無効です。 | メッセージを表示します。 操作が有効な状態になってから、操作してください。
［プレイリストがいっぱいで記録できません。］ | 記録できるプレイリスト数が上限に達しているメモリーカードに記録しようとしました。 | メッセージを表示します。 メモリーカードを交換するか、不要なクリップを削除してください。
［プレイリスト数がいっぱいでコピーできません。］ | 記録できるプレイリスト数が上限に達しているメモリーカードにコピーしようとしました。 | メッセージを表示します。 メモリーカードを交換するか、不要なクリップを削除してください。
［コピー先の容量がたりません。選択しなおしてください。］ | コピー先のメモリーカードの記録残量が不足しています。 | メッセージを表示します。 コピーするクリップを選択し直すか、コピー先のメモリーカードに十分な記録残量を確保してください。
［コピー先メディアを確認してください。］ | コピー中に、コピー先のメモリーカードにエラーが発生しました。 | メッセージを表示します。 コピー先のメモリーカードを確認してください。
［ロードNG］ | シーンファイルの読み込みに失敗しました。 | メッセージを表示します。 メモリーカードを確認してください。
［セーブNG］ | シーンファイルの書き込みに失敗しました。 | メッセージを表示します。 メモリーカードを確認してください。
［USB機能は使えません。ケーブルを抜いてください。］ | OS非対応エラーにより、サービスモードの接続が確立するまでに5分間経過しました。 | メッセージを表示します。 ご使用のOSが、本機に対応しているかどうか確認してください。
［カードがロックされています。ロックを解除してください。］ | ロックされているメモリーカードのクリップをプロテクト、削除しようとしました。 ロックされているメモリーカードにクリップをコピーしようとしました。 | メッセージを表示します。 メモリーカードのロックを解除してください。
［これ以上クリップを選択できません。］ | クリップを99個を超えて選択しようとしました。 | メッセージを表示します。 クリップは、99個ごとにコピーなどの実行したい処理をしてください。
［削除するクリップを選択してください。］ | 1つもクリップを選択せずに削除しようとしました。 | メッセージを表示します。 削除するクリップを選択してください。
［コピーするクリップを選択してください。］ | 1つもクリップを選択せずにコピーしようとしました。 | メッセージを表示します。 コピーするクリップを選択してください。
［再連結するクリップを選択してください。］ | 1つもクリップを選択せずに再連結しようとしました。 | メッセージを表示します。 再連結するクリップを選択してください。
［カードを入れてください。］ | カードスロットにメモリーカードを挿入せずにコピーしようとしました。 | メッセージを表示します。 カードスロットにメモリーカードを挿入してください。
［カードを再挿入するか確認してください〈スロット1〉］/［カードを再挿入するか確認してください〈スロット2〉］ | エラーカードにコピーしようとしました。 | メッセージを表示します。 メモリーカードを確認してください。
［コピーできません。］ | AVCHDフォーマットで記録されたコンテンツにおいて、コピー元メモリーカードとコピー先メモリーカードのシステム周波数（59.94 Hz系または50.00 Hz系）が異なる状態でコピーしようとしました。 | メッセージを表示します。 コピー元メモリーカードとコピー先メモリーカードのコンテンツのシステム周波数（59.94 Hz系または50.00 Hz系）を同じにしてください。 AVCHDフォーマットにおけるシステム周波数情報は、フォーマットのとき、または最初の記録のときに確定されます。
［記録できません。］ | 記録できません。 | メッセージを表示します。 記録可能な状態にしてから記録してください。
［記録停止操作無効］ | 前の記録のカード書き込みが終わる前に次の記録を停止しようとしました。 | メッセージを表示します。 カード書き込みが終わってから停止してください。 メッセージの表示が消えると停止できます。
［カードがライトプロテクトされています］ | メモリーカードがライトプロテクトされています。 | メッセージを表示します。 書き込みができるメモリーカードを挿入してください。

ページトップへ戻る