- トップページ
- 準備
- タイムデータの設定
- タイムコードを外部にプリセットさせる

# タイムコードを外部にプリセットさせる

本機の内部タイムコードジェネレーターを外部ジェネレーターに簡易的にスレーブロックさせることができます。

## 本機と外部ジェネレーターとの接続例

基準タイムコード信号を〈TC IN/OUT〉端子に接続します。

基準タイムコード

## 外部ロック

タイムコードを外部ロックさせます。

- あらかじめ、本機と外部ジェネレーターを接続しておいてください。

［記録］メニュー→［TC/UB］→［フリーラン/レックラン］→［フリーラン］を選択する。

［記録］メニュー→［TC/UB］→［TC入出力選択］→［TC入力］を選択する。

〈TC IN/OUT〉端子に外部タイムコードを入力する。

カメラ映像画面の［TCG］が白黒反転表示になります。

基準タイムコードは［システム］メニュー→［記録フォーマット］の設定に合ったタイムコードを入力してください。

また、23.98p、25.00p、50.00p、50.00iではノンドロップフレームのタイムコードを入力してください。

NOTE

- 記録中、または、外部記録機器にレックリモート制御中は、外部入力のタイムコードにスレーブロックせずに内部基準で自走歩進させます。

  記録、または、レックリモート終了後、外部入力のタイムコードにスレーブロックさせるため、タイムコードの値が重なったり、抜けたりすることがあります。

- 本機にはゲンロックシステムがないため、タイムコードは1フレームずれることがあります。

- 一度、スレーブロックすると〈TC IN/OUT〉端子の入力がなくなっても、スレーブロック状態を継続します。ただし、次の場合はスレーブロック状態が解除されます。

  - ［TCプリセット］でタイムコードを設定した場合

  - 電源を切った場合

  - ［DF］/［NDF］を切り替えた場合

  - ［レックラン］にした場合

  - バリアブルフレームレート記録機能、またはスーパースロー記録を有効にした場合

- プリレック中にスレーブロックした場合は、一度プリレックは破棄されます。

- ［記録フォーマット］の記録フレーム周波数が23.98pのとき、記録開始タイムコードのフレーム数は、4の倍数の数値にならないことがあります。

- ユーザーズビットの外部ロックは対応していません。

## 外部ロック中に、電源をバッテリーからACアダプターに切り替えるときのお願い

タイムコードジェネレーターの電源の連続性を保つため、〈DC IN 12V〉端子にACアダプターを接続したあと、カメラ映像画面の電源状態表示がに変わったことを確認してからバッテリーを取り外してください。バッテリーを先に取り外したときは、タイムコードの外部ロックの連続性は保証されません。

ページトップへ戻る