- トップページ
- ネットワーク接続
- ネットワーク設定
- 有線LAN設定

# 有線LAN設定

有線LANを使用する場合の設定です。

［ネットワーク］メニュー→［デバイス選択］→［LAN］を選択する。

［ネットワーク］メニュー→［LANプロパティ］で各項目を必要に応じて設定する。

- 設定項目については、「［LAN］に設定している場合の［LANプロパティ］の設定項目について」を参照してください。

メニューを閉じる、または［ネットワーク］メニューの階層に戻る。

パーソナルコンピューターなどの有線LANを設定する。

詳しくは、接続機器の取扱説明書やヘルプを参照してください。

#### ［LAN］に設定している場合の［LANプロパティ］の設定項目について

［MACアドレス］ | 有線LANのMACアドレス（変更できません）
［IPv4設定］ | ［DHCP］ | DHCP機能の設定 ［切］：DHCPを利用しません。 ［クライアント］：DHCPで自動取得します。 ［サーバー］：本機のDHCPサーバー機能を有効にします。 （工場出荷値：［切］）
［IPアドレス］ | 本機のIPアドレス （工場出荷値：［192.168.0.1］）
［サブネットマスク］ | サブネットマスク （工場出荷値：［255.255.255.0］）
［デフォルトゲートウェイ］ | デフォルトゲートウェイ （工場出荷値：［192.168.0.254］）
［優先DNSサーバー］ | 優先DNSサーバー設定 （工場出荷値：［0.0.0.0］）
［代替DNSサーバー］ | 代替DNSサーバー設定 （工場出荷値：［0.0.0.0］）
［IPv6設定］ | ［有効/無効］ | IPv6の設定 ［有効］：IPv6を使用します。 ［無効］：IPv6を使用しません。 （工場出荷値：［無効］）
| ［DHCP］ | DHCP機能の設定 ［切］：DHCPを利用しません。 ［クライアント］：DHCPで自動取得します。 （工場出荷値：［切］）
［IPアドレス］ | 本機のIPアドレス （工場出荷値：［::］）
［プレフィックス長］ | サブネットのプレフィックス長設定 （工場出荷値：［64］）
［デフォルトゲートウェイ］ | デフォルトゲートウェイ （工場出荷値：［::］）
［優先DNSサーバー］ | 優先DNSサーバー （工場出荷値：［::］）
［代替DNSサーバー］ | 代替DNSサーバー （工場出荷値：［::］）

NOTE

- ［DHCP］などの設定によっては、設定できなくなる項目があります。

- ネットワーク開始のため電源を入れたときに起動時間が長くなる場合があります。

- ［デバイス選択］の設定を変更した場合、本機を再起動するまで変更が反映されません。また、設定が変更された場合、ネットワークサービスを再起動するため設定画面終了に時間がかかることがあります。

- IPアドレス、サブネットマスク、およびデフォルトゲートウェイは正しい組み合わせでなければなりません。

  詳しくは、ご利用のネットワークの管理者にお問い合わせください。

- デフォルトゲートウェイやDNSを使用しない場合は、［0.0.0.0］、または［::］に設定してください。

  ただし、［DHCP］で［クライアント］に設定している場合は、DNSを無効にできません。

- ネットワーク環境によっては、［DHCP］で［クライアント］に設定していても、手動でDNSの値の入力が必要になることがあります。それ以外の場合に不正なDNSの値を入力すると、DHCPによる自動割り当てが正しく動作しません。

- ネットワーク環境によっては、DHCPやDNSなどが正しく動作しないことがあります。

- ［LANプロパティ］→［IPv6設定］→［DHCP］→［クライアント］に設定している場合、ネットワーク機器との接続タイミングによってはIPアドレスを自動取得できないことがあります。

  その場合、LANケーブルを接続しなおすか、ご利用のネットワークの管理者にお問い合わせください。

ページトップへ戻る