- トップページ
- ネットワーク接続
- NDI|HX機能
- 本機の設定

# 本機の設定

## ネットワーク設定を行う

有線LANの設定をします。（有線LAN設定）

## NDI|HX機能のための設定

［システム］メニュー→［システム周波数］/［記録フォーマット］を設定する。

- 設定項目については、「NDI|HX機能を使用するときの設定」を参照してください。

［ネットワーク］メニュー→［ネットワーク機能］→［NDI|HX］を選択する。

NDI|HX機能が選択されます。本機は、自動的に再起動します。

［ネットワーク］メニュー→［NDI|HX］→［ストリーミングフォーマット］で配信時のフォーマットを設定する。

UHD時は利用できません。

NOTE

- NDI|HX機能は次の条件を全て満たしているときに使用できます。

  - ［システム］メニュー→［ファイルフォーマット］を［AVCHD］以外に設定している

  - ［システム］メニュー→［スーパースロー］→［切］に設定している

  - 「NDI|HX機能を使用するときの設定」に従ってメニューを設定している

  - VFRや一部の特殊な記録機能を無効にしている

- NDI|HX機能を有効にすると、［ネットワーク］メニュー→［ユーティリティ］→［IP簡単設定］は［無制限］に切り替わります。

- ［シーンファイル］メニュー→［ガンマモード選択］が［HLG］に設定されているときは、映像をハイダイナミックレンジからスタンダードダイナミックレンジに変換して配信します。

- ［システム］メニュー→［カラー設定］が［V-Log］に設定されているときは、映像をV-LogからV-709に変換して配信します。

#### NDI|HX機能を使用するときの設定

［システム］メニュー | ［ネットワーク］メニュー→［NDI|HX］
--- | ---
［システム周波数］ | ［記録フォーマット］ | ［ストリーミングフォーマット］
［59.94Hz］ | ［1080-59.94p/AVC-I100］ ［1080-59.94p/AVC-I422］ ［1080-59.94p/AVC-G25］ ［1080-59.94p/AVC-G12］ ［1080-59.94p/422LongGOP 100M］ ［1080-59.94p/422ALL-I 200M］ | ［1920×1080-60fps 24M］ ［1920×1080-60fps 16M］ ［1920×1080-60fps 10M］（工場出荷値） ［1920×1080-60fps 8M］ ［1280×720-60fps 14M］ ［1280×720-60fps 10M］ ［1280×720-60fps 6M］
| ［1080-59.94i/AVC-I200］ ［1080-59.94i/AVC-I100］ ［1080-59.94i/AVC-I50］ ［1080-59.94i/AVC-G50］ ［1080-59.94i/AVC-G25］ ［1080-59.94i/AVC-G12］ ［1080-29.97p/422LongGOP 50M］ ［1080-29.97p/422ALL-I 100M］ ［1080-59.94i/422LongGOP 50M］ ［1080-59.94i/422ALL-I 100M］ | ［1920×1080-30fps 14M］ ［1920×1080-30fps 10M］（工場出荷値） ［1920×1080-30fps 6M］ ［1280×720-30fps 8M］ ［1280×720-30fps 4M］ ［1280×720-30fps 2M］
| ［720-59.94p/AVC-I200］ ［720-59.94p/AVC-I100］ ［720-59.94p/AVC-I50］ ［720-59.94p/AVC-G50］ ［720-59.94p/AVC-G25］ ［720-59.94p/AVC-G12］ | ［1280×720-60fps 14M］ ［1280×720-60fps 10M］（工場出荷値） ［1280×720-60fps 6M］
［50.00Hz］ | ［1080-50.00p/AVC-I100］ ［1080-50.00p/AVC-I422］ ［1080-50.00p/AVC-G25］ ［1080-50.00p/AVC-G12］ ［1080-50.00p/422LongGOP 100M］ ［1080-50.00p/422ALL-I 200M］ | ［1920×1080-50fps 24M］ ［1920×1080-50fps 16M］ ［1920×1080-50fps 10M］（工場出荷値） ［1920×1080-50fps 8M］ ［1280×720-50fps 14M］ ［1280×720-50fps 10M］ ［1280×720-50fps 6M］
| ［1080-50.00i/AVC-I200］ ［1080-50.00i/AVC-I100］ ［1080-50.00i/AVC-I50］ ［1080-50.00i/AVC-G50］ ［1080-50.00i/AVC-G25］ ［1080-50.00i/AVC-G12］ ［1080-25.00p/422LongGOP 50M］ ［1080-25.00p/422ALL-I 100M］ ［1080-50.00i/422LongGOP 50M］ ［1080-50.00i/422ALL-I 100M］ | ［1920×1080-25fps 14M］ ［1920×1080-25fps 10M］（工場出荷値） ［1920×1080-25fps 6M］ ［1280×720-25fps 8M］ ［1280×720-25fps 4M］ ［1280×720-25fps 2M］
| ［720-50.00p/AVC-I200］ ［720-50.00p/AVC-I100］ ［720-50.00p/AVC-I50］ ［720-50.00p/AVC-G50］ ［720-50.00p/AVC-G25］ ［720-50.00p/AVC-G12］ | ［1280×720-50fps 14M］ ［1280×720-50fps 10M］（工場出荷値） ［1280×720-50fps 6M］

## NDI|HX機能を有効にする

NDI|HX機能のための設定を行った上で、NewTek社のWebサイトなどの情報を参照して、NDI|HX機能を有効にしてください。NDI|HX機能が有効になると、［ネットワーク］メニュー→［NDI|HX］→［アクティベーション］に［NDI|HX］が表示されます。

NOTE

- 一度、NDI|HX機能を有効にすると、本機に保存されているアクティベーション情報を消去しない限り、有効な状態が保持されます。

- NewTek社製のツールを使用して、本機のNDI|HX機能を有効にするには、［ネットワーク］メニュー→［ネットワーク機能］で［NDI|HX］を選択しておく必要があります。

## マルチキャストによる配信

マルチキャスト機能を利用すると、対応ルーターなどを経由して、1本のストリーミング配信を複数のNDI|HX対応スイッチャーに分配できます。

［ネットワーク］メニュー→［NDI|HX］→［マルチキャスト］→［有効］を選択する。

［ネットワーク］メニュー→［NDI|HX］→［マルチキャストアドレス］および［マルチキャストポート番号］をそれぞれ指定する。

- ［マルチキャストアドレス］は、次の範囲で設定してください。

  IPv4：224.0.1.0～239.255.255.254

  IPv6：FFから始まるマルチキャストアドレス

- ［マルチキャストポート番号］は、1024～50000の範囲で設定してください。

NOTE

- 指定したマルチキャストアドレスの末尾に+1を加えたものもNDI|HX用として使用されます。

- 複数のLANカードが入っているパーソナルコンピューターを使用してマルチキャスト画像を表示する場合は、受信で使用しないLANカードを無効にしてください。

- 配信の範囲は、［ネットワーク］メニュー→［ストリーミング］→［NDI|HX］→［TTL/HOPリミット］で調整できます。詳しくは、ご利用のネットワークの管理者にお問い合わせください。

## NDI|HX機能を使用する

NDI|HX対応のスイッチャーの操作により本機を制御してください。

NOTE

- ストリーミング配信中に日付/時刻を設定すると、配信が停止することがあります。

- ストリーミング配信を行うシステム環境や利用するサービスやシステムの設定などにより、意図せずストリーミング映像が公開されてしまう場合がありますので、十分お気をつけください。

## NDI|HX機能を無効にする

［ネットワーク］メニュー→［NDI|HX］→［アクティベーション情報クリア］を選択する。

本機に保存されているアクティベーション情報を消去します。

消去した後は、再度NDI|HX機能を有効にするまでNDI|HX機能を使用できません。

ページトップへ戻る