- トップページ
- 準備
- メモリーカードの準備
- メモリーカードの記録時間について

# メモリーカードの記録時間について

## 記録モードがP2のとき

SDHCメモリーカードとSDXCメモリーカード、およびmicroP2カードが使用できます。

記録フォーマット | 記録容量
--- | ---
64 GB | 64 GB（プロキシ記録時）
AVC-Intra 422 AVC-Intra 200 AVC-Intra 100（1080-59.94p/50.00p） | 約32分 | 約30分
AVC-Intra 100（1080-59.94i/50.00i、720-59.94p/50.00p） | 約64分 | 約60分
AVC-Intra 50 | 約128分 | 約114分
AVC-LongG50 | 約128分 | 約114分
AVC-LongG25（1080-59.94p/50.00p） | 約128分 | 約114分
AVC-LongG25（1080-59.94i/50.00i、720-59.94p/50.00p） | 約256分 | 約206分
AVC-LongG12（1080-59.94p/50.00p） | 約240分 | —
AVC-LongG12（1080-59.94i/50.00i、720-59.94p/50.00p） | 約480分 | —

NOTE

- 動作確認済みSDカードの情報は、次のWebサイトのサポートデスクを参照してください。

  https://panasonic.biz/cns/sav/

- P2形式のデータは、［記録］メニュー→［ファイル分割］で［分割］を選択すると、4 GBごとにクリップが分割されます。

  また、［記録］メニュー→［ファイル分割］で［ショートスプリット］を選択すると、約128秒ごとのクリップに分割されます。

  ただし、記録フォーマットがAVC-Intra 422/AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12で、32 GBを超えるメモリーカードに記録する場合は、［記録］メニュー→［ファイル分割］で［1ファイル］を選択すると、同一クリップとして記録を継続できます。記録フォーマットがAVC-Intra 422の場合は、約3時間ごとにクリップが分割されます。記録フォーマットがAVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12の場合は、約3時間または約64 GBごとにクリップが分割されます。

  サムネール画面では、分割されたクリップは1つのクリップとして表示されます。

  ノンリニア編集ソフトウェアやパーソナルコンピューターなどでは、別々のクリップとして表示されることがあります。

- 記録時間が10時間に達すると撮影を一度停止し、数秒後に自動で撮影が再開されます。一時停止中の映像と音声は記録されません。リレー記録などの特殊な記録をした場合も含みます。

- インターバル記録ではクリップの長さが10時間に達すると撮影を一度停止し、数秒後に自動で撮影が再開されます。

## 記録モードがMOVのとき

SDXCメモリーカード、および64 GBのmicroP2カードが使用できます。SDHCメモリーカード、および32 GBのmicroP2カードは使用できません。

記録フォーマット | 記録レート | 記録容量
--- | --- | ---
64 GB | 128 GB
UHD | 400 Mbps | 約20分 | 約40分
200 Mbps | 約40分 | 約1時間20分
150 Mbps | 約55分 | 約1時間50分
100 Mbps | 約1時間20分 | 約2時間40分
FHD | 200 Mbps | 約40分 | 約1時間20分
100 Mbps | 約1時間20分 | 約2時間40分
50 Mbps | 約2時間40分 | 約5時間20分

NOTE

- バリアブルフレームレート記録、またはスーパースロー記録では、設定しているバリアブルフレームレートによって記録時間が変化します。

- MOV形式のデータは、約3時間ごとにファイルが分割されます。

  サムネール画面では、別々のクリップとして表示されます。また、リレー記録で2枚のメモリーカードにまたがって記録されたクリップも別々のクリップとして表示されます。

- 記録時間が10時間に達すると撮影を一度停止し、数秒後に自動で撮影が再開されます。一時停止中の映像と音声は記録されません。バリアブルフレームレート記録、スーパースロー記録、またはリレー記録などの特殊な記録をした場合も含みます。

  バリアブルフレームレート記録、またはスーパースロー記録でハイスピード撮影する場合、記録フォーマットのフレームレートとバリアブルフレームレートの比率によって、記録時間は10時間よりも短くなります。

- インターバル記録ではクリップの長さが10時間に達すると撮影を一度停止し、数秒後に自動で撮影が再開されます。

## 記録モードがAVCHDのとき

SDHCメモリーカードとSDXCメモリーカード、およびmicroP2カードが使用できます。

#### SDHCメモリーカードのとき

記録フォーマット | 記録レート | 記録容量
--- | --- | ---
4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
PS | 25 Mbps | 約19分 | 約40分 | 約1時間20分 | 約2時間40分
PH | 21 Mbps | 約21分 | 約46分 | 約1時間30分 | 約3時間
HA | 17 Mbps | 約30分 | 約1時間 | 約2時間 | 約4時間10分
PM | 8 Mbps | 約1時間 | 約2時間 | 約4時間15分 | 約8時間30分
SA | 9 Mbps | 約1時間 | 約2時間 | 約4時間 | 約8時間

#### SDXCメモリーカードのとき

記録フォーマット | 記録レート | 記録容量
--- | --- | ---
64 GB | 128 GB
PS | 25 Mbps | 約5時間20分 | 約11時間
PH | 21 Mbps | 約6時間 | 約12時間30分
HA | 17 Mbps | 約8時間30分 | 約17時間
PM | 8 Mbps | 約17時間10分 | 約35時間
SA | 9 Mbps | 約16時間 | 約32時間15分

NOTE

- AVCHD形式のデータは、約4 GBごとにファイルが分割されます。

  サムネール画面では、1つのクリップとして表示されます。ただし、リレー記録で2枚のメモリーカードにまたがって記録されたクリップは別々のクリップとして表示されます。

- 記録時間が10時間に達すると撮影を一度停止し、数秒後に自動で撮影が再開されます。一時停止中の映像と音声は記録されません。リレー記録などの特殊な記録をした場合も含みます。

- DVDレコーダーなどでAVCHDプロテクトがかけられているメモリーカードでは、自動的にプロテクトを解除します。

ページトップへ戻る