- トップページ
- 撮影
- 画質調整
- カラーコレクション機能

# カラーコレクション機能

色の彩度と位相について設定します。映像の16の位相に対し個別に効果をもたらします。個別の色相に対して設定できます。

（動作させる軸）

#### 一般的な設定

工場出荷時の状態のままお使いください。

#### より高度な設定

［R］（［位相］）/［R-R-Mg］（［位相］）/［R-Mg］（［位相］）/［Mg］（［位相］）/［Mg-B］（［位相］）/［B］（［位相］）/［B-Cy］（［位相］）/［Cy］（［位相］）/［Cy-G］（［位相］）/［G］（［位相］）/［G-Yl］（［位相］）/［G-Yl-Yl］（［位相］）/［Yl］（［位相］）/［Yl-Yl-R］（［位相］）/［Yl-R］（［位相］）/［Yl-R-R］（［位相］）：位相を変化させます。+は時計回り、−は反時計回りです。

［R］（［彩度］）/［R-R-Mg］（［彩度］）/［R-Mg］（［彩度］）/［Mg］（［彩度］）/［Mg-B］（［彩度］）/［B］（［彩度］）/［B-Cy］（［彩度］）/［Cy］（［彩度］）/［Cy-G］（［彩度］）/［G］（［彩度］）/［G-Yl］（［彩度］）/［G-Yl-Yl］（［彩度］）/［Yl］（［彩度］）/［Yl-Yl-R］（［彩度］）/［Yl-R］（［彩度］）/［Yl-R-R］（［彩度］）：彩度を変化させます。

NOTE

- ［システム］メニュー→［カラー設定］が［V-Log］に設定されているときは、カラーコレクション機能の設定はできません。

ページトップへ戻る