- トップページ
- 準備
- メモリーカードの準備
- カードアクセスランプとメモリーカードの状態について

# カードアクセスランプとメモリーカードの状態について

カードアクセスランプ | メモリーカードの状態
--- | ---
オレンジ色（点灯） | 記録対象 | 書き込み/読み込みともにできます。現在の記録対象です。
緑色（点灯） | 記録可能 | 書き込み/読み込みともにできます。
オレンジ色（点滅） | アクセス中 | 現在、書き込み/読み込み中です。
オレンジ色（早い点滅） | メモリーカード認識中 | メモリーカード認識中です。
| エラー発生 | エラーが発生しました。エラーが発生したときは、メモリーカード未挿入でも点滅します。
緑色（遅い点滅） | 記録残量なし | メモリーカードの記録残量がありません。読み込みのみできます。
| 書き込み禁止 | メモリーカードの書き込み禁止スイッチがLOCK側になっています。
| 記録不可 | 現在設定されている記録フォーマットでは、記録できません。記録するには、記録フォーマットを変更するか、記録フォーマットに対応したメモリーカードをご使用ください。
消灯 | メモリーカード未挿入 | メモリーカードが挿入されていません。
| フォーマット不正 | 正規のフォーマットではありません。フォーマットをやり直してください。
| 対象外のカード | MMC（Multi Media Card）など、本機では使用できないカードです。
| ［ネットワーク］メニュー→［ネットワーク機能］→［NDI|HX］に設定中 | 記録、再生ができません。記録、再生以外の機能（シーンファイルの読み込みなど）では使用できます。
| CPSパスワードで暗号化フォーマットされたmicroP2カード | 本機では使用できません。本機でフォーマットすると、暗号化されていないmicroP2カードとして使用できます。
| カードリーダーモード中 | カード1アクセスランプ/カード2アクセスランプは、アクセス中以外は消灯します。

NOTE

- ［その他］メニュー→［LED］→［カードアクセスLED］→［切］に設定すると、カードアクセスランプは点灯、点滅しません。

ページトップへ戻る