- トップページ
- 概要
- 本機でできること
- ネットワークに接続

# ネットワークに接続

## 有線LAN接続

- 〈LAN〉端子経由で、本機からストリーミング配信ができます。

- リモートカメラコントローラー（AW-RP150G）によるリモートコントロールができます。

NOTE

- 本機とコントローラーまたはパーソナルコンピューターなどを接続するネットワークは、同一セグメントをお勧めします。

  セグメントが異なる接続を行う場合は、ネットワーク機器固有の設定などに依存した事象が起きる可能性がありますので、運用開始前に十分確認してください。

## ワイヤレスLAN接続

本機の〈USB2.0 HOST〉端子に、本機に対応したワイヤレスモジュール（別売品）を取り付けると、ワイヤレスLANに接続できます。

CX ROPアプリをインストールしたiPhone/iPadやAndroid端末から次の操作ができます。

- カメラステータスの確認

- カメラリモートコントロール（フォーカス、ズーム、画質設定、記録開始/記録停止などの記録制御とタイムコード、ユーザーズビットの設定）

- メニュー操作

- ストリーミング配信の開始と停止（USERボタンに機能を割り当てている場合）

また、1台の端末からの操作によって、最大8台のカメラから1台を選択してカメラリモートコントロールするマルチカメラ機能に対応しています。

本機に対応したワイヤレスモジュールおよびCX ROPアプリの操作について、詳しくは次のWebサイトのサポートデスク、またはアプリのオンラインヘルプを参照してください。

https://panasonic.biz/cns/sav/

NOTE

- ［ダイレクト］で［5GHz］に設定しているときは、屋外での使用が禁止されています。（［ダイレクト］はiPhone/iPadやAndroid端末から本機に直接アクセスするモードです。）

ページトップへ戻る