- トップページ
- 撮影
- ホワイトバランス/ブラックバランスの調整
- ホワイトバランスの調整

# ホワイトバランスの調整

照明条件が変わったときには、必ず再度調整してください。次の手順でホワイトバランスを自動調整します。

#### 〈WHITE BAL〉スイッチの〈A〉に記憶させる場合

〈AUTO/MANUAL〉スイッチで、マニュアルモードに切り替える。（撮影）

〈GAIN〉スイッチを設定する。

通常は［0dB］または［ISO 800］です。暗すぎるときは、適切なゲインに設定します。

〈WHITE BAL〉スイッチを〈A〉に設定する。

照明条件に合わせて、〈ND FILTER〉スイッチの設定を切り替える。

〈ND FILTER〉スイッチの設定例について、詳しくは「光量調整」を参照してください。

被写体の照明光源と同じ条件のところにホワイトパターンを置き、ズームアップして画面に白を映す。

レンズの絞りを調整する。

Y GETの輝度表示が約70%になるように、絞りを調整します。

〈AWB〉ボタンを押す。

ホワイトバランスの自動調整が実行されます。

#### ホワイトパターンについて

- ホワイトパターンは、被写体近くの白い物（白布、白壁）で代用することもできます。

- 必要なホワイトパターンの大きさは次のとおりです。

  画面の幅の1/2以上

  画面の高さの1/2以上

- 画面内に高輝度スポットを入れないようにしてください。

- ホワイトパターンは、画面の中心に写してください。

#### ビューファインダーや液晶モニター画面に表示されるメッセージについて

- オートトラッキングホワイトバランス（ATW）機能が動作しているときは、ホワイトバランスの調整ができません。

状態 | メッセージ | 備考
--- | --- | ---
調整中 | ［AWB A 実行中］ |
調整完了 | ［AWB A OK 3200K］ | 調整値は、設定したメモリー（AまたはB）に自動的に記憶されます。
被写体の色温度が、2000 Kよりも低い場合や15000 Kよりも高い場合 | ［AWB NG〈色温度が低すぎる〉］ ［AWB NG〈色温度が高すぎる〉］ | ［AWB NG〈色温度が低すぎる〉］は表示温度よりも低い状態を示し、［AWB NG〈色温度が高すぎる〉］は表示色温度より高い状態を示します。

#### ［色温度Ach設定］/［色温度Bch設定］の設定について

- ［シーンファイル］メニュー→［色温度Ach設定］/［色温度Bch設定］の各項目を設定すると、ホワイトバランスを自動調整した状態から、色合いを変更できます。

- ［色温度］、［Rゲイン］、［Bゲイン］、［G軸］のいずれか1つを動かすと、残りの3つの数値も変化します。

- 再度オートホワイトバランスを行うと、［色温度］、［Rゲイン］、［Bゲイン］、［G軸］は再設定されます。

## ホワイトバランスを調整する時間がないとき

〈WHITE BAL〉スイッチを〈PRST〉にします。

- 〈AWB〉ボタンを押すたびに、［3200K］、［5600K］、［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［W.BAL VAR］で設定した値が順番に切り替わります。

［VAR］を選択しているときは、マルチダイヤルを回すと、［2000K］～［15000K］まで任意のホワイトバランス値を設定できます。

- 表示されている［VAR］の値は、絶対値を保証するものではありません。参考値としてご使用ください。

## ホワイトバランスの自動調整ができないとき

ホワイトバランスの調整が正常に終了しなかったときは、ビューファインダーや液晶モニター画面にエラーメッセージが表示されます。

エラーメッセージ | 意味 | 処置
--- | --- | ---
［AWB NG〈光量が少なすぎる〉］ | 光量が不足している。 | 光量を多くするかゲインを上げてください。
［AWB NG〈光量が多すぎる〉］ | 光量が多すぎる。 | 光量を少なくするかゲインを下げてください。
［AWB NG〈色温度が低すぎる〉］または［AWB NG〈色温度が高すぎる〉］ | 色温度が高すぎる。または、低すぎる。 | 適切なフィルターや光源を使用してください。

## マニュアルでの色温度の設定

ホワイトバランスの色温度を設定メニューで調整できます。

〈AWB〉ボタンを押して［W.BAL VAR］モードを選択する。

［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［W.BAL VAR］で色温度を設定する。

［2000K］～［15000K］まで設定できます。

NOTE

- マルチダイヤルで操作することもできます。詳しくは「ホワイトバランスのバリアブル値の設定」を参照してください。

## ホワイトバランス関連のビューファインダーや液晶モニター画面表示について

詳しくは「画面の状態表示」を参照してください。

## オートトラッキングホワイトバランス（ATW）機能の設定

本機は、照明条件に応じて画像のホワイトバランスを自動追尾させる、オートトラッキングホワイトバランス（ATW）機能を備えています。

オートトラッキングホワイトバランス機能は〈WHITE BAL〉スイッチの〈A〉、〈B〉、〈PRST〉それぞれに機能を割り当てることができます。［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［ATW］で設定してください。

ただし、USERボタンにオートトラッキングホワイトバランス機能を割り当てている場合は、そのUSERボタンの動作に従います。

詳しくは「USERボタンへの機能の割り当て」を参照してください。

## オートトラッキングホワイトバランス機能を解除するには

オートトラッキングホワイトバランス機能を割り当てたUSERボタンを再度押す、またはUSERボタンアイコンを再度タッチするか、〈WHITE BAL〉スイッチを切り替えます。ただし〈WHITE BAL〉スイッチにオートトラッキングホワイトバランス機能を設定している場合は、USERボタンでは解除されません。

NOTE

- この機能は、ホワイトバランスの精度を100%保証する機能ではありません。照明条件の変化に対する追従性およびホワイトバランスの引き込み精度には、多少余裕を持たせているので、この機能の取り扱いにはお気をつけください。

ページトップへ戻る