- トップページ
- ネットワーク接続
- クラウド・サービスを利用する
- コンテンツアップロード

# コンテンツアップロード

## 利用のための手順

本機でネットワークの設定を行う。（ネットワーク設定）

パーソナルコンピューターを使用して、次の手順で、プロファイルを設定したSDカードを作成する。

- クラウド・サービスにログインして、プロファイルをダウンロードする。

- ダウンロードしたファイルを解凍する。

- 解凍されたPRIVATEフォルダーをSDカードの直下に保存する。

プロファイルを有効化するため、本機を次のように設定する。

- ［ネットワーク］メニュー→［アップロード］→［有効/無効］→［有効］を選択する。

- SDカードを挿入し、次のいずれかの方法で、本機にプロファイルを読み込ませる。

  （読み込みと保存を行うカードスロットは、［その他］メニュー→［ファイル］→［ロード/セーブ用スロット］で設定できます）

  - ［ネットワーク］メニュー→［アップロード］→［接続情報］→［メモリー］を選択し、［ネットワーク］メニュー→［アップロード］→［ロード（SDカード）］でSDカードの内容を読み込む。

  - ［ネットワーク］メニュー→［アップロード］→［接続情報］→［SDカード］を選択する。

- ［ネットワーク］メニュー→［アップロード］→［データタイプ］→［クラウド］と表示されていることを確認する。

クラウド・サービスでアップロードに必要な設定や操作を行う。

## クラウド・サービスによるコンテンツアップロードについて

- コンテンツアップロード機能を使用するには、クラウド・サービスとの連携が必要です。

- 詳細は、クラウド・サービスのドキュメントを参照してください。

- 本機はFTP/SFTPプロトコルに対応しています。使用するサーバーに応じてクラウド・サービス上で設定してください。

- AVCHDの記録データはアップロードに対応していません。

- P2の記録データは、クラウド・サービスでの操作により、ショットマークが付加されたクリップ（ショットマーク記録機能）のみをアップロード対象とすることもできます。

- P2の記録データは、クラウド・サービスでの操作により、プロキシデータ（プロキシデータの記録） のみをアップロードする運用もできます。プロキシデータのみをアップロードした後、クラウド・サービスで本素材記録データを選択してアップロードする場合、記録の前に、［記録］メニュー→［記録メタデータ］→［カードシリアル番号］→［入］に設定してください。また、SDカードはカードシリアル番号が重複しないものを使用してください。

- アップロード中に当該クリップを削除したり、対象のメモリーカードをフォーマットしたりすると、その操作が失敗したり、アップロードが正しく行われないことがあります。

- SFTPを利用する場合、サーバーの暗号アルゴリズム設定によっては接続できない場合があります。

- 記録動作などでSDカードアクセスの負荷が高い場合は、アップロード動作が保留される場合があります。

ページトップへ戻る