- トップページ
- 再生
- サムネール操作について
- クリップの再生

# クリップの再生

［システム］メニュー→［システム周波数］で、再生したいシステム周波数を選択する。

［システム］メニュー→［ファイルフォーマット］で、再生したいファイルフォーマットを選択する。

［システム］メニュー→［記録フォーマット］で、再生したい信号フォーマットとコーデックモードを選択する。

〈THUMBNAIL〉ボタンを押す。

サムネール画面が表示されます。

サムネール画面を表示中に、〈MENU〉ボタンを押す。

メニューが表示されます。

［サムネール］メニュー→［再生］→［クリップ選択］で、再生したいメモリーカードのカードスロットを選択する。

［全スロット］：各カードスロットの全てのメモリーカードに記録されたクリップを表示します。

記録ファイルフォーマットにMOVまたはAVCHDを選択しているときは、カードスロット1のクリップ、カードスロット2のクリップの順に表示されます。

記録ファイルフォーマットにP2を選択しているときは、全てのカードスロットのクリップが撮影日時順に表示されます。

［スロット1］：カードスロット1のメモリーカードに記録されたクリップのみを表示します。

［スロット2］：カードスロット2のメモリーカードに記録されたクリップのみを表示します。

［同じフォーマット］：システムフォーマットと同じフォーマットで記録されたクリップのみを表示します。

同じフォーマットで記録されたクリップとは、［システム］メニュー→［システム周波数］/［ファイルフォーマット］/［記録フォーマット］/［音声ビット数］の各項目が現在の設定状態と一致しているクリップです。

再生したいクリップを選択する。

- 再生できないクリップには、が表示されます。

- が表示されたクリップを再生したい場合は、クリップインフォメーションでクリップの情報を確認してから、再度、最初から操作してください。

## ボタン操作と操作アイコンからの再生

ダイレクト再生バー

再生操作 | 操作手順
--- | ---
再生/一時停止 | /をタッチ、または〈/〉ボタンを押します。
早戻し再生 | をタッチ、または〈〉ボタンを押します。2回操作すると、速度が速くなります。
早送り再生 | をタッチ、または〈〉ボタンを押します。2回操作すると、速度が速くなります。
停止（サムネール画面に戻る） | をタッチ、または〈〉ボタンを押します。
スキップ再生 （クリップの頭出し） | 再生中に液晶モニターをタッチし、右から左（左から右）にスライドします。 左から右にスライドする場合は、クリップの現在位置が先頭から3秒未満であれば前のクリップの先頭へスキップします。クリップの現在位置が先頭から3秒以上の場合は現クリップの先頭へスキップします。 一時停止中に〈〉ボタンまたは〈〉ボタンを押してもスキップ再生できます。
スロー再生 | 一時停止中にを長くタッチ、または〈AUDIO MON/ADV〉ボタンの〈+〉を長押しします。 （、または〈AUDIO MON/ADV〉ボタンの〈−〉は逆スロー再生） をタッチ、または〈AUDIO MON/ADV〉ボタンの〈+〉を押している間、連続コマ送りでスロー再生します。 /をタッチ、または〈/〉ボタンを押すと、通常再生に戻ります。 逆スロー再生は、コマ送り間隔と1コマあたりの表示時間がクリップの種類により異なります。
コマ送り再生 | 一時停止中にをタッチ、または〈AUDIO MON/ADV〉ボタンの〈+〉を押します。 （、または〈AUDIO MON/ADV〉ボタンの〈−〉は逆コマ送り再生） /をタッチ、または〈/〉ボタンを押すと、通常再生に戻ります。 逆コマ送り再生は、コマ送り間隔がクリップの種類により変わります。
ダイレクト再生 | ダイレクト再生バーをタッチ、またはタッチしながらスライドします。 操作中は再生画像が一時停止します。指を離すと、再生が開始されます。

NOTE

- ファイルサイズが大きなクリップは、本機の操作や一部動作が遅くなることがあります。

- メモリーカードの中にクリップ数が多いときは、本機の操作や一部動作が遅くなることがあります。

- 記録ファイルフォーマットにMOVまたはAVCHDを選択し、［サムネール］メニュー→［再生］→［クリップ選択］→［全スロット］/［同じフォーマット］に設定し、全てのメモリーカードのクリップを表示しているときは、カードスロットの切り替わりで再生が一度停止します。2枚のメモリーカードにまたがっての再生はできません。

- 記録ファイルフォーマットにP2を選択し、2枚のメモリーカードにまたがってリレー記録したクリップを再生すると、カードスロットの切り替わりで再生が一時停止して黒画面が表示され、その後自動で再生が再開されます。

- 再生中にメモリーカードを抜くと、再生が停止します。

- クリップの再生中に、クリップの切り替わりで、再生が一時停止したり、黒画面が表示したりすることがあります。

ページトップへ戻る