- トップページ
- 操作
- 設定データの取り扱い
- セットアップファイルについて

# セットアップファイルについて

指定したメニューを本体メモリーやメモリーカードに保存したり、メモリーカードから本機に読み込んだりできます。

読み込みと保存を行うカードスロットは、［その他］メニュー→［ファイル］→［ロード/セーブ用スロット］で設定できます。

## セットアップファイルの保存

セットアップファイルを、本体メモリーやメモリーカードのファイルに上書き保存、または新しいファイルとして保存できます。

### セットアップファイルをメモリーカードに新しいファイルとして保存

本機の現在の設定値を、ファイル名を指定して新しいファイルとしてメモリーカードに保存します。

［その他］メニュー→［ファイル］→［セットアップファイル（SDカード）］→［名前を付けてセーブ］を選択する。

ファイル名入力画面とキーボードが表示されます。

キーボードで設定したい文字を入力する。

［決定］を選択する。

確認画面が表示されます。

［SET］を選択する。

ファイルが保存されます。

- エラーメッセージが表示されることがあります。エラーメッセージについて、詳しくは「エラーメッセージが表示される場合」を参照してください。

### セットアップファイルをメモリーカードのファイルに上書き保存

本機の現在の設定値を、メモリーカードに保存されたセットアップファイルの一覧から選択したファイルに上書きします。

［その他］メニュー→［ファイル］→［セットアップファイル（SDカード）］→［セーブ］を選択する。

メモリーカードに保存されているセットアップファイルの一覧が表示されます。

セットアップファイルの一覧から、上書き保存するファイルを選択する。

ファイル名入力画面とキーボードが表示されます。上書きする場合はそのままにします。

［決定］を選択する。

確認画面が表示されます。

［SET］を選択する。

ファイルが保存されます。

### セットアップファイルを本体メモリーに保存

本機の現在の設定値を、本体メモリーに保存します。

［その他］メニュー→［ファイル］→［セットアップファイル（メモリー）］→［セーブ］を選択する。

## セットアップファイルの読み込み

### セットアップファイルをメモリーカードから読み込み

メモリーカードに保存したセットアップファイルを読み込みます。

［その他］メニュー→［ファイル］→［セットアップファイル（SDカード）］→［ロード］を選択する。

メモリーカード内の所定のフォルダーに格納されたセットアップファイルの一覧が表示されます。

読み込みたいファイル名を選択する。

［SET］を選択する。

ファイルの読み込みが開始されます。読み込み後、本機は再起動します。

- エラーメッセージが表示されることがあります。エラーメッセージについて、詳しくは「エラーメッセージが表示される場合」を参照してください。

- ファームウェアバージョンが異なるカメラで保存されたファイルは、読み込めないことがあります。

### セットアップファイルを本体メモリーから読み込み

本体メモリーに保存されたセットアップファイルを読み込みます。

［その他］メニュー→［ファイル］→［セットアップファイル（メモリー）］→［ロード］を選択する。

ファイルの読み込みが開始されます。読み込み後、本機は再起動します。

ページトップへ戻る