- トップページ
- 撮影
- バリアブルフレームレート（VFR）記録機能/スーパースロー記録機能

# バリアブルフレームレート（VFR）記録機能/スーパースロー記録機能

再生するフレームレートと異なるフレームレートで撮影することによって、なめらかなスローモーション、クイックモーション映像を得ることができます。

バリアブルフレームレート（VFR）
スーパースロー

NOTE

- バリアブルフレームレート記録、スーパースロー記録では、音声の記録はできません。ただし、バリアブルフレームレート記録の場合、［記録フォーマット］の記録フレーム周波数と同じフレームレートに設定しているときは、音声も記録されます。

- フレームレートの設定を変更する場合に画面が乱れたり、暗くなったりすることがあります。

- 記録中にフレームレートの変更はできません。

- ［記録］メニュー→［TC/UB］→［フリーラン/レックラン］は［レックラン］に固定されます。

- 記録を開始してから10時間を超えると、記録を一度停止します。数秒後、自動的に記録が再開されます。

  ハイスピード撮影の場合は、記録フォーマットのフレームレートとバリアブルフレームレートの比率によって、記録時間は10時間よりも短くなります。［記録フォーマット］の記録フレーム周波数を23.98p、［シーンファイル］メニュー→［フレームレート］を［48fps］に設定しているときは、5時間で記録が停止します。

- バリアブルフレームレート記録、スーパースロー記録時の記録制約については、「同時に使用できない記録機能について」を参照してください。

- 記録開始直後に記録を停止しても、記録が停止するまでに時間がかかる場合があります。

  ［記録フォーマット］の記録フレーム周波数を59.94p、［シーンファイル］メニュー→［フレームレート］を［1fps］に設定しているときは、記録後のクリップ長が1秒になるまで、最長1分間記録が継続されます。

ページトップへ戻る