- トップページ
- 準備
- メモリーカードの準備
- 本機で使用できるメモリーカード

# 本機で使用できるメモリーカード

本機では、次のSDカード、およびmicroP2カードが使用できます。（2021年3月現在）

SDカードの種類 | 記録容量
--- | ---
SDHCメモリーカード | 4 GB～32 GB
SDXCメモリーカード | 48 GB～256 GB

microP2カードの種類 | 記録容量
--- | ---
microP2カードAシリーズ | 32 GB、64 GB
microP2カードBシリーズ | 64 GB

- 次のメモリーカードは、SD規格に準拠していないため使用できません。

  - SDHCロゴの表示がない4 GB以上のメモリーカード

  - SDXCロゴの表示がない48 GB以上のメモリーカード

- 上記全てのメモリーカードの動作を保証するものではありません。

- 本機はmicroP2カードのCPS（Content Protection System）機能をサポートしていませんので、CPSパスワードで暗号化フォーマットされたmicroP2カードは使用できません。本機でフォーマットすると、暗号化されていないmicroP2カードとして使用できます。

## 撮影時のスピードクラスについて

記録モードおよび記録フォーマットにより、使用するメモリーカードが異なります。

スピードクラスやUHSスピードクラス、ビデオスピードクラスに対応したメモリーカードをご使用ください。

必要なスピードクラスに対応していないメモリーカードをご使用の場合は、撮影が突然停止することがあります。

- スピードクラスやUHSスピードクラス、ビデオスピードクラスとは、連続的な書き込みに関する速度規格です。メモリーカードのラベル面の表示などでご確認ください。

#### 記録モードがP2のとき

SDXCメモリーカード、およびmicroP2カードが使用できます。

記録ビットレートまたは記録機能 | スピードクラス | カード表示の例
--- | --- | ---
全て | microP2カードAシリーズ、microP2カードBシリーズ、SDXCメモリーカード （当社動作確認済みカードをお勧めします） |

NOTE

- 動作確認済みSDカードの情報は、次のWebサイトのサポートデスクを参照してください。

  https://panasonic.biz/cns/sav/

#### 記録モードがMOVのとき

SDXCメモリーカード、および64 GBのmicroP2カードが使用できます。

SDHCメモリーカード、および32 GBのmicroP2カードは使用できません。

記録ビットレートまたは記録機能 | スピードクラス | カード表示の例
--- | --- | ---
400 Mbps | ビデオスピードクラスV60以上 またはmicroP2カードBシリーズ |
FHD VFR（23.98p）/SUPER SLOW ALL-I （バリアブルフレームレート記録/スーパースロー記録）
200 Mbps | ビデオスピードクラスV30以上、UHSスピードクラス3以上 またはmicroP2カードAシリーズ、microP2カードB シリーズ |
150 Mbps
100 Mbps
FHD VFR/SUPER SLOW LongGOP （バリアブルフレームレート記録/スーパースロー記録）
FHD VFR（59.94p/50.00p/29.97p/25.00p）ALL-I （バリアブルフレームレート記録）
50 Mbps | ビデオスピードクラスV10以上、UHSスピードクラス1以上、スピードクラス10以上 またはmicroP2カードAシリーズ、microP2カードB シリーズ |

#### 記録モードがAVCHDのとき

SDHCメモリーカードとSDXCメモリーカード、およびmicroP2カードが使用できます。

記録ビットレートまたは記録機能 | スピードクラス | カード表示の例
--- | --- | ---
全て | スピードクラス4以上 またはmicroP2カードAシリーズ、microP2カードB シリーズ |

ページトップへ戻る