- トップページ
- 外部機器との接続
- 〈USB3.0 DEVICE〉/〈USB2.0 HOST〉端子での接続機能
- カードリーダーモードでのパーソナルコンピューターとの接続

# カードリーダーモードでのパーソナルコンピューターとの接続

パーソナルコンピューターとUSBタイプCケーブルで接続することにより、本機をメモリーカードのカードリーダーとして扱うことができます。

## パーソナルコンピューターとの接続手順

USBタイプCケーブル（別売品）

タイプC

パーソナルコンピューター

〈USB3.0 DEVICE〉端子にUSBケーブルを接続する。

［その他］メニュー→［USBデバイス］→［カードリーダーモード］を選択する。

確認メッセージが表示されたら［はい］を選択する。

USB接続状態中は、ビューファインダーや液晶モニター画面の中央に［USB接続が完了しました。パソコン側で操作してください。］と表示されます。

USB接続移行中や正常に接続できていない場合は、［USBケーブルを使って、パソコンに本機を接続してください。］と表示されます。

カードリーダーモードを終了する。

次の方法があります。

- 本機の電源スイッチを〈 〉（スタンバイ）にする。

- 〈EXIT〉ボタンを押す。

カードリーダーモードを終了すると約5秒でカメラ撮影できる状態に戻ります。

NOTE

- 本機にUSBタイプCケーブルは同梱されていません。市販のUSBタイプCケーブル（ノイズ対策のための二重シールド処理が施されているもの）をご用意ください。

- USBケーブルは、なるべく1.5 m以内のケーブルのご使用をお勧めします。

- パーソナルコンピューターとUSB接続する場合は本機1台のみにしてください。

- USB接続して使用するときは、メモリーカードを抜かないでください。

- USB接続時のカードアクセスランプは、アクセス中以外は消灯します。

- カードリーダーモードで動作中は、カメラの撮影、記録・再生動作やクリップのサムネール操作はできません。

- カードリーダーモードで動作中は、メモリーカードの残量や状態は表示されません。また、映像・音声は出力・表示ともにできません。

- 省電力のため液晶モニターが消灯した場合は、液晶モニターをタッチすると点灯します。

ページトップへ戻る