- トップページ
- 準備
- 内蔵電池の充電

# 内蔵電池の充電

本機に設定された日付/時刻は、内蔵電池によって保持されています。

本機の電源を入れることなく放置して、電源スイッチを〈 〉（入）にしたとき、ビューファインダーや液晶モニターに［バックアップ電池の残量がありません］が約5秒表示される場合は、内蔵電池が消耗しています。

内蔵電池が消耗していると、本機の内蔵時計の日付が初期化され、2019年1月1日になります。

次の手順で内蔵電池を充電してください。

電源スイッチを〈 〉（スタンバイ）にする。

本機に充電済みバッテリー、またはACアダプターを接続する。

バッテリーまたはACアダプターの接続について、詳しくは「電源の供給」を参照してください。

約24時間、そのままの状態にしておく。

内蔵電池が充電されます。

電源スイッチを〈 〉（入）にしても、内蔵電池は充電されています。

充電完了後、日付/時刻の設定やタイムコードを確認してください。モードチェックのSTATUS画面に［内蔵時計がリセットされました］［〈正しい時刻を設定してください〉］と表示される場合、内蔵時計の日付/時刻を設定してください。（内蔵時計の日付/時刻の設定）

電源スイッチを〈 〉（入）にし、液晶モニターに［バックアップ電池の残量がありません］が表示されないことを確認する。

充電後も［バックアップ電池の残量がありません］が表示される場合は、内蔵電池の交換が必要です。お買い上げの販売店にご依頼ください。

ページトップへ戻る