- トップページ
- 撮影
- 撮影時の調整項目
- ピントを合わせる（マニュアルフォーカス）

# ピントを合わせる（マニュアルフォーカス）

〈FOCUS〉スイッチでフォーカスの制御方法を切り替える。

〈A〉：オートフォーカスモードになります。自動でピントを合わせます。

〈M〉：マニュアルフォーカスモードになります。フォーカスリングを手動で制御して、ピントを合わせます。

〈〉：ピント距離を無限大に合わせた後、マニュアルフォーカスモードになります。

このスイッチは、跳ね返りスイッチになっています。〈〉側に倒しても、〈FOCUS〉スイッチは、〈M〉の位置に戻ります。

NOTE

- フリッカーが生じると、オートフォーカスの制御が正しく動作しないときがありますので、照明に適したシャッタースピードを選んでください。

- 60i（50i）、60P（50P）以外のときにオートフォーカスモードにすると、通常のフォーカスモードのときよりも、フォーカス制御を行う時間が若干長くなります。

- ［カメラ］メニュー→［オートスイッチ］→［オートフォーカス］→［入］が選択されている場合、オートモードのときは〈FOCUS〉スイッチの位置に関係なくオートフォーカスになります。

## 自動ピント合わせ

マニュアルフォーカスモードのとき、〈PUSH AUTO〉ボタンを押している間は、自動でピントを合わせます。

## マニュアルフォーカスアシストモード

［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［MFアシスト］→［入］に設定することで、マニュアルフォーカスモードからマニュアルフォーカスアシストモードに切り替わります。

- マニュアルフォーカスモードと比べて、フォーカスリングの回転が約半分の操作で、フォーカスを調整（粗調整）できます。

- フォーカスリングでの調整の後、フォーカスを自動で調整（微調整）します。

- フォーカスのずれが大きい場合は、フォーカスが合わないことがあります。

- 自動調整を実行後、フォーカスリングを操作するまでは、次の自動調整を行いません。

ページトップへ戻る