- トップページ
- 準備
- タイムデータの設定
- ユーザーズビットの設定

# ユーザーズビットの設定

記録するユーザーズビットを設定します。

［記録］メニュー→［TC/UB］→［UBモード］で記録するユーザーズビットを選択する。

［フレームレート］ | 撮影のフレームレート情報を記録します。 パーソナルコンピューターなどの編集機器でユーザーズビットのフレームレート情報を使用する場合には、この設定でご使用ください。 また、当社製レコーダー（AJ-PG50など）に対して記録動作をTYPE1、TYPE2の方式で制御したい場合には、この設定でご使用ください。
［ユーザー設定］ | ［記録］メニュー→［TC/UB］→［UBプリセット］で設定したユーザーズビットを記録します。設定値は、電源を〈 〉（スタンバイ）にしていても保持されます。 詳しくは、「ユーザーズビットの入力方法」を参照してください。
［時刻］ | 内蔵時計で計測している日時の、時、分、秒を記録します。
［日付］ | 内蔵時計で計測している日時の、西暦下2桁、月、日、時を記録します。
［TC］ | タイムコードの値をユーザーズビットとして記録します。
［クリップ名］ | CAM INDEX（1文字）と、CARD COUNT（3桁数字）をそれぞれASCII文字コードにした数値を記録します。

## ユーザーズビットの入力方法

ユーザーズビットを設定することにより、16進数8桁までのメモ（日付、時刻）などの情報を記録できます。

［記録］メニュー→［TC/UB］→［UBモード］→［ユーザー設定］を選択する。

［記録］メニュー→［TC/UB］→［UBプリセット］を選択する。

ユーザーズビット設定画面が表示されます。

ユーザーズビットを設定する。

- 2桁ずつ設定します。

  〈RESET〉ボタンを押すと［00］にリセットできます。

ユーザーズビットの設定値を確定する。

- 最後の2桁を設定すると、設定値が確定されます。

## ユーザーズビットのメモリー機能

ユーザーズビットの設定内容は自動的に記録されており、電源を〈 〉（スタンバイ）にしても保持されます。

### フレームレート情報について

フレームレート、および映像のプルダウンと、タイムコード、ユーザーズビットの関係は次のとおりです。

右6桁の検算情報

RECマーク

固定値

フレームレート

カメラ映像モード

#### カメラ映像モードについて

次のメニューの設定により、カメラ映像モードの表示が異なります。

- ［システム］メニュー→［記録フォーマット］

- ［シーンファイル］メニュー→［VFR］、または［システム］メニュー→［スーパースロー］

［システム周波数］ | ［記録フォーマット］の記録フレーム周波数 | カメラ映像モードの表示
--- | --- | ---
［VFR］または［スーパースロー］が［入］のとき | ［VFR］および［スーパースロー］が［切］のとき
［59.94Hz］ | 23.98p | D | C
29.97p | 9 | 8
59.94p | 9 | 8
59.94i | — | 0
［50.00Hz］ | 25.00p | B | A
50.00p | B | A
50.00i | — | 2

ページトップへ戻る