- トップページ
- ネットワーク接続
- ストリーミング機能
- 設定情報の管理

# 設定情報の管理

## 送信先の設定

送信先の情報を設定または参照します。

### 本機のメニューで送信先を設定する

#### RTMP（S）の場合

［ネットワーク］メニュー→［ストリーミング］→［接続情報］→［メモリー］を選択する。

［ネットワーク］メニュー →［ストリーミング］→［RTMP（S）レシーバーURL］で送信先URLを入力する。

- 送信先URLを、次の形式で入力します。

  - rtmp://（サーバーURL）:（ポート番号）/（パス）/（ストリームキー）

  - rtmps://（サーバーURL）:（ポート番号）/（パス）/（ストリームキー）

NOTE

- 一般的に、URLはストリームキーのパラメーターが必要になりますが、サービスによってはストリームキーがパスの一部に含まれていることがあります。詳しくは、各ストリーミングサービスのマニュアルなどを参照してください。

- RTMPSを使用する場合は、25 Mbps以下のストリーミングフォーマットしか選択できません。

#### SRTクライアントの場合

［ネットワーク］メニュー→［ストリーミング］→［接続情報］→［メモリー］を選択する。

［ネットワーク］メニュー→［ストリーミング］→［SRT設定］で次の項目を設定する。

- ［宛先URL］で送信先URLを次の形式で入力します。

  srt://（サーバーURL）：（ポート番号）/（パス）

- ［ストリームID］でストリームIDを入力します。

- ストリーミングデータを暗号化する場合、［暗号化方式］で暗号形式を選択し、［パスフレーズ］にパスフレーズを入力します。

NOTE

- 一般的に、URLはストリームIDのパラメーターが必要になりますが、サービスによってはストリームIDがパスの一部に含まれていることがあります。詳しくは、各ストリーミングサービスのマニュアルなどを参照してください。

- SRTの暗号化を有効にしている場合は、25 Mbps以下のストリーミングフォーマットしか選択できません。

- ［暗号化方式］を［切］以外に設定していても、パスフレーズが空の場合は、暗号化無しで通信が行われます。

### メモリーカード内から送信先を参照する

送信先の情報を保存したメモリーカードを挿入する。

- 読み込みと保存を行うカードスロットは、［その他］メニュー→［ファイル］→［ロード/セーブ用スロット］で設定できます。

［ネットワーク］メニュー→［ストリーミング］→［接続情報］→［SDカード］を選択する。

NOTE

- メモリーカード内の設定情報が、選択されたプロトコルまたはクラウド向けの情報でない場合は、設定がない状態と扱われます。

## 送信先情報をメモリーカードに保存する

本機でフォーマットされたメモリーカードを挿入する。

- 読み込みと保存を行うカードスロットは、［その他］メニュー→［ファイル］→［ロード/セーブ用スロット］で設定できます。

［ネットワーク］メニュー→［ストリーミング］→［セーブ（SDカード）］を選択する。

確認メッセージが表示されたら［はい］を選択する。

NOTE

- 保存される項目は、送信先の設定で対象となるもののみです。

- メモリーカード内の送信先情報の保存先ファイル名は変更できません。

- メモリーカードに保存された送信先情報のファイルは暗号化されます。

- プロトコルがRTMP（S）またはSRTクライアントの場合、選択しているプロトコルの設定のみが保存されます。

- ［データタイプ］が［クラウド］の場合は保存できません。

- ［レシーバーURL］または［宛先URL］の先頭文字列（「rtmp://」など）が正しく設定されていないと保存できません。

## 送信先情報をメモリーカードから読み込む

送信先の情報を保存したメモリーカードを挿入する。

- 読み込みと保存を行うカードスロットは、［その他］メニュー→［ファイル］→［ロード/セーブ用スロット］で設定できます。

［ネットワーク］メニュー→［ストリーミング］→［ロード（SDカード）］を選択する。

確認メッセージが表示されたら［はい］を選択する。

NOTE

- メモリーカードに保存された送信先情報の読み込み先ファイル名は選択できません。

- 本機で読み込み（参照）可能な設定情報は次のとおりです。

  - 本機で保存した情報

  - P2 Network Settingソフトウェアで作成した設定ファイル（設定ツールを利用して設定を入力する）

  - クラウド・サービスからダウンロードしたプロファイル（クラウド・サービスを利用する）

## 送信先情報をクリアする

［ネットワーク］メニュー→［ストリーミング］→［クリア（メモリー）］を選択する。

- クラウド・サービス用の設定情報も併せてクリアされます。

- クラウド・サービスで設定された配信先URL情報もクリアされます。（クラウド・サービスを利用する）

## ストリーミング映像の配信を停止する

本機の操作でストリーミング配信を開始した場合は、次の手順で配信を停止してください。

［ネットワーク］メニュー→［ストリーミング］→［開始］→［切］を選択する。

- USERボタンにストリーミング配信の開始/停止を割り当てている場合は、USERボタンでも停止できます。

ページトップへ戻る