- トップページ
- 撮影
- 便利な撮影機能
- 手ぶれ補正機能

# 手ぶれ補正機能

カメラ本体を持って撮影する場合などに手ぶれ補正機能を使用すると、手ぶれを軽減させることができます。

ハイブリッド手ぶれ補正機能を使用できます。

ハイブリッド手ぶれ補正機能とは、光学式と電子式を組み合わせた手ぶれ補正です。

## 手ぶれ補正機能の有効/無効の切り替え

［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［O.I.S.（光学手振れ補正）］→［入］を選択する。

- 〈O.I.S.〉ボタンを押すことでも手ぶれ補正機能の有効/無効を切り替えることができます。

## ハイブリッド手ぶれ補正機能の有効/無効の切り替え

［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［ハイブリッドO.I.S.］→［入］を選択する。

ハイブリッド手ぶれ補正機能を有効にしていると、カメラ本体を持って、遠い被写体をズームして撮影する場合に、より強い手ぶれ補正ができます。

ハイブリッド手ぶれ補正機能を有効にしているときは、液晶モニターにが表示されます。

## 撮影条件に応じた手ぶれ補正の設定

撮影条件に応じた手ぶれ補正を設定できます。

［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［O.I.S.モード］→［標準］/［パン/チルト］/［固定］を選択する。

［標準］：大小のブレをバランス良く補正する標準的な設定です。

［パン/チルト］：カメラのパン・チルトを多用して撮影する場合に向いた設定です。

［固定］：構図を固定して被写体を撮影する場合に向いた設定です。

- ［O.I.S.モード］が割り当てられたUSERボタンを押す、またはUSERボタンアイコンをタッチするごとに、［標準］、［パン/チルト］、［固定］の順に切り替えることができます。

NOTE

- ぶれが大きいときは、補正できないことがあります。

- 三脚を使用するときは、手ぶれ補正機能を無効にすることで、自然な映像を得ることができます。

ページトップへ戻る