- トップページ
- 仕様
- 定格
- デジタルビデオ部

# デジタルビデオ部

量子化ビット数 | P2： 4:2:2（10ビット）/4:2:0（10ビット（AVC-Intra 50））/4:2:0（8ビット（AVC-LongG12）） プロキシ： 4:2:0（8ビット（AVC-Proxy G6）） MOV： 4:2:2（10ビット）/4:2:0（8ビット）/4:2:0（10ビット（HEVC）） AVCHD： 4:2:0（8ビット）
ビデオ圧縮方式 | P2： AVC-Intra 422/AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12/AVC-Proxy G6（プロキシ）：MPEG-4 AVC/H.264 High Profile AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50：MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile MOV： H.264/MPEG-4 AVC High Profile、H.265/MPEG-H HEVC Main10 Profile

ページトップへ戻る