- トップページ
- 撮影
- 特殊な記録機能について
- インターバル記録

# インターバル記録

設定した時間間隔で1フレーム記録を行います。

1フレーム記録

1フレーム記録

1フレーム記録

（時間）

［インターバル時間］設定時間

［インターバル時間］設定時間

［記録］メニュー→［記録機能］→［記録モード］→［インターバル］を選択する。

カメラ映像画面の特殊記録機能表示に［INTRVL］が表示されます。

- 記録モードをAVCHDに設定しているときは選択できません。

［記録］メニュー→［記録機能］→［インターバル時間］で時間を設定する。

RECボタンを押す。

- カメラ映像画面の特殊記録機能表示に［I-REC］が赤色で表示されます。

- 設定した時間間隔で1フレーム記録する動作を繰り返し行います。

- 停止するには、RECボタンを押します。

- 設定を解除するには、［記録］メニュー→［記録機能］→［記録モード］で［標準］に設定します。

- 電源を切った後も設定を維持するかどうかは、［記録］メニュー→［記録機能］→［記録モード保持］で設定します。

NOTE

- 音声は記録されません。

- 記録したデータ（停止するまでのデータ）は、まとめて1つのクリップとなります。

- ［記録］メニュー→［TC/UB］→［フリーラン/レックラン］は［レックラン］に固定されます。

- ［記録］メニュー→［TC/UB］→［DF/NDF］は［NDF］に固定されます。

- ［SDIリモート記録］、［HDMIリモート記録］は動作しません。

- 記録を停止したときにクリップの長さが3秒未満だった場合は、最終フレームの映像を記録してクリップの長さを3秒にします。

- インターバル記録でクリップの長さが10時間を超えると、記録を一度停止します。数秒後、自動的に記録が再開されます。

- インターバル記録の記録制約については、「同時に使用できない記録機能について」を参照してください。

ページトップへ戻る