- トップページ
- ネットワーク接続
- ネットワーク設定
- 設定ツールを使ってネットワークの設定を行う

# 設定ツールを使ってネットワークの設定を行う

## 本機の設定

［ネットワーク］メニュー→［ユーティリティ］→［IP簡単設定］で［無効］以外を選択する。

［ネットワーク］メニュー→［ユーティリティ］→［IP簡単設定ソフト用カメラタイトル］を選択する。

本機の名称（ニックネーム）を入力する。

入力した名称は、簡単IP設定ソフトウェアの画面上に表示される名称になります。

## ソフトウェアをインストールする

簡単IP設定ソフトウェア（EasyIPSetup.exe）を次のWebサイトからダウンロードし、インストールしてください。（Windows）

https://panasonic.biz/cns/sav/

#### 簡単IP設定ソフトウェア（EasyIPSetup.exe）

本機のネットワーク設定をするソフトウェアです。

## 簡単IP設定ソフトウェアを使用して本機の設定を行う

本機のネットワークに関する設定は、簡単IP設定ソフトウェアを使って行うことができます。

本機を複数台設定する場合は、カメラごとに行う必要があります。

簡単IP設定ソフトウェアを使って設定できない場合は、［ネットワーク］メニューで本機の設定を行います。

NOTE

- 簡単IP設定ソフトウェアは、次の条件を全て満たしているときのみ、使用できます。

  - ［ネットワーク］メニュー→［ユーティリティ］→［IP簡単設定］を［無効］以外に設定している

- ネットワークの設定後、同じネットワーク内に存在する他の機器とIPアドレスが重複すると、正しく動作しません。

  IPアドレスが重複しないように設定してください。

- 簡単IP設定ソフトウェアは、ルーターを経由した異なるサブネットからは使用できません。

- 簡単IP設定ソフトウェアはVer.4.25R00以降をご利用ください。

## 設定手順

図1

図2

図3

簡単IP設定ソフトウェアを起動する。

［検索］をクリックする。（図1）

設定するカメラのMACアドレス/IPv4アドレスをクリックし、［ネットワーク設定］をクリックする。（図2）

- IPアドレスが重複している場合、該当するカメラの［IPv4アドレス重複］欄に、重複するカメラの番号が表示されます。

ネットワークの各項目を入力し、［保存］をクリックする。（図3）

- 本機の接続モードは［固定IP］のみ対応しています。DHCPなどには対応していません。設定しないでください。

- 次の場合は、簡単IP設定ソフトウェアからのネットワーク設定ができません。

  - ［ネットワーク］メニュー→［デバイス選択］→［USBテザリング］に設定されているとき

  - ［ネットワーク］メニュー→［デバイス選択］→［無線LAN］に設定されているとき、かつ、［ネットワーク］メニュー→［無線LANプロパティ］→［タイプ］→［ダイレクト］に設定されているとき

- ［保存］をクリック後、本機への設定が完了するまで約2分かかることがあります。

  設定が完了する前にACアダプターやLANケーブル、ワイヤレスモジュールを抜くと、設定内容が無効になります。再度、設定してください。

NOTE

- DHCPサーバーを使用している場合、本機に割り振られたIPアドレスは、簡単IP設定ソフトウェアの［検索］をクリックすると確認できます。

- 本機は簡単IP設定ソフトウェアによるIPv6設定に対応していません。

- ファイアウォール（ソフト含む）を導入している場合、UDPの全ポートに対してアクセスを許可してください。

- 一部の項目は、本機では設定できません。

- 図1、図2に表示されている［カメラ画面を開く］は、本機では動作しません。

ページトップへ戻る