- トップページ
- 撮影
- 便利な撮影機能
- フォーカスアシスト機能

# フォーカスアシスト機能

フォーカスアシスト機能は、フォーカスを合わせやすくするための機能です。

液晶モニターやビューファインダーの撮影映像を拡大表示したり、フォーカスが合っている部分を視覚的に際立たせたりすることができます。

## 拡大表示機能

撮影映像の中央部分を拡大表示して、フォーカスを合わせやすくします。

拡大表示機能を有効にするには〈FOCUS ASSIST〉ボタンを押して有効にする方法と［拡大表示］を割り当てたUSERボタンを押す、またはUSERボタンアイコンをタッチして有効にする方法があります。

### 〈FOCUS ASSIST〉ボタンを押して有効にする場合

#### 〈FOCUS ASSIST〉ボタンに［拡大表示］を割り当てる

〈FOCUS ASSIST〉ボタンで、拡大表示機能の有効/無効が切り替えられるように設定します。

［映像出力/LCD/VF］メニュー→［フォーカスアシスト］→［フォーカスアシストスイッチ］→［拡大表示］を選択する。

#### 拡大表示機能を使用する

〈FOCUS ASSIST〉ボタンを押す。

再度、〈FOCUS ASSIST〉ボタンを押すと通常表示に戻ります。

### USERボタンを押す、またはUSERボタンアイコンをタッチして有効にする場合

#### USERボタンに［拡大表示］を割り当てる

任意のUSERボタンで、拡大表示機能の有効/無効が切り替えられるように設定します。

［カメラ］メニュー→［ユーザースイッチ］→［USER1］～［USER12］→［拡大表示］を選択する。

#### 拡大表示機能を使用する

［拡大表示］を割り当てたUSERボタンを押す、またはUSERボタンアイコンをタッチする。

再度、USERボタンを押す、またはUSERボタンアイコンをタッチすると通常表示に戻ります。

〈EXIT〉ボタンを押しても、通常表示に戻ります。

### 拡大表示機能のモードの設定

［映像出力/LCD/VF］メニュー→［フォーカスアシスト］→［拡大表示モード］で、拡大表示機能のモードを選択する。

［10秒］：10秒経過後に拡大表示機能を無効にします。

［継続］：再度［拡大表示］が割り当てられた〈FOCUS ASSIST〉ボタン、USERボタンを押す、またはUSERボタンアイコンをタッチするまで、拡大表示機能を有効にします。

［記録開始まで継続］：記録動作に入るまで、拡大表示機能を有効にします。

### 拡大率の設定

［映像出力/LCD/VF］メニュー→［フォーカスアシスト］→［拡大率］で、拡大率を選択する。

- 拡大率は、［×2］、［×3］、［×4］から選択できます。

### 拡大位置の設定

拡大表示機能を有効に設定しているときに、拡大位置を9か所から選択できます。

マルチダイヤルの場合：マルチダイヤルを回すと拡大位置が移動します。マルチダイヤルを押すと、センターに戻ります。

〈〉ボタン、〈〉ボタン、〈〉ボタン、〈/〉ボタン、〈SET〉ボタンを押しても操作できます。

液晶モニターをタッチする場合：液晶モニターの上下左右の矢印マーカーをタッチすると、拡大位置が移動します。

NOTE

- 拡大表示は、記録できません。

- 次の場合は、拡大表示機能を使用できません。

  - 顔検出/追尾AE&AF機能の使用時

  - カラーバーの表示中

- 拡大表示中は、マーカーなど、一部の表示が一時的に非表示になります。

- 拡大表示とピーキング表示は、それぞれ〈FOCUS ASSIST〉ボタンとUSERボタンに割り当てることで、同時に機能を有効にすることができます。

## ピーキング表示

ピーキング表示では、フォーカスが合っている映像の輪郭部分を赤、緑、または白色でふち取ります。

ピーキング表示を表示するには〈FOCUS ASSIST〉ボタンを押して表示する方法と［ピーキング］を割り当てたUSERボタンを押す、またはUSERボタンアイコンをタッチして表示する方法があります。

### 〈FOCUS ASSIST〉ボタンを押して表示する場合

#### 〈FOCUS ASSIST〉ボタンに［ピーキング］を割り当てる

〈FOCUS ASSIST〉ボタンで、ピーキング表示の有効/無効が切り替えられるように設定します。

［映像出力/LCD/VF］メニュー→［フォーカスアシスト］→［フォーカスアシストスイッチ］→［ピーキング］を選択する。

#### ピーキング表示を表示する

〈FOCUS ASSIST〉ボタンを押す。

再度、〈FOCUS ASSIST〉ボタンを押すと通常表示に戻ります。

### USERボタンを押す、またはUSERボタンアイコンをタッチして有効にする場合

#### USERボタンに［ピーキング］を割り当てる

任意のUSERボタンで、ピーキング表示の有効/無効が切り替えられるように設定します。

［カメラ］メニュー→［ユーザースイッチ］→［USER1］～［USER12］→［ピーキング］を選択する。

#### ピーキング表示を表示する

［ピーキング］を割り当てたUSERボタンを押す、またはUSERボタンアイコンをタッチする。

再度、USERボタンを押す、またはUSERボタンアイコンをタッチすると通常表示に戻ります。

### ピーキング表示の設定

［映像出力/LCD/VF］メニュー→［フォーカスアシスト］→［フォーカスアシストスイッチ］で、表示の種類を選択する。

［ピーキング］：ピーキング表示を有効にします。

［拡大表示］：拡大表示を有効にします。

### ピーキング表示の色の設定

ピーキング表示の色を設定します。

［映像出力/LCD/VF］メニュー→［フォーカスアシスト］→［ピーキングカラー］で、ピーキング表示の色を選択する。

- ピーキング表示の色は、［赤］、［緑］、［白］から選択できます。

NOTE

- ピーキング表示は、記録できません。

- カラーバーの表示中は、ピーキング表示は表示されません。

- 拡大表示とピーキング表示は、それぞれ〈FOCUS ASSIST〉ボタンとUSERボタンに割り当てることで、同時に機能を有効にすることができます。

## モノクロ表示

［映像出力/LCD/VF］メニュー→［フォーカスアシスト］→［モノクロ表示］→［入］を選択する。

NOTE

- ピーキング表示が機能している間、モノクロ表示を有効にすることもできます。

  ［映像出力/LCD/VF］メニュー→［フォーカスアシスト］→［モノクロ表示］→［ピーキング表示中］を選択します。

## 映像の輪郭の強調

液晶モニターとビューファインダーの映像の輪郭を強調することで、フォーカスが合わせやすくなります。

輪郭を強調しても、カメラから出力される映像や記録される映像には影響ありません。

輪郭を強調するには、［映像出力/LCD/VF］メニュー→［フォーカスアシスト］→［ディテール］→［入］に設定し、［映像出力/LCD/VF］メニュー→［フォーカスアシスト］→［ディテールレベル］/［ディテール周波数］を調整します。

ページトップへ戻る