- トップページ
- 各部の名称
- カメラ本体
- 上面部

# 上面部

1. 液晶モニター

2. ライトシュー

   ビデオライトなどを取り付けます。

3. RECボタン（ハンドル側）

   記録を開始、または停止します。

   ホールド機構付きです。

4. ズームレバー（グリップ側）

   映像のズームを調整します。

   〈T〉：ズームインします。

   〈W〉：ズームアウトします。

5. 〈IRIS〉/〈USER 6〉ボタン

   レンズ絞りの調整方法を選択します。

   また、USERボタン（USER6）としても使用します。

6. 〈REC CHECK〉ボタン

   録画を一時停止しているときにボタンを押すと、直前に撮影したクリップの映像・音声の最後の約3秒間を再生します。

7. ショルダーベルト取り付け部

   付属のショルダーベルトを取り付けます。（ショルダーベルトの取り付け）

8. ズームレバー（ハンドル側）

   映像のズームを調整します。

   〈T〉：ズームインします。

   〈W〉：ズームアウトします。

9. 焦点マーク 〈〉

   MOSセンサーの焦点位置を示します。被写体からの焦点距離を正確に測る場合は、このマークを基準としてください。

10. ハンドル取り付け穴

    ハンドルを取り付けます。

    - 取り付け穴サイズ

      - 1/4-20 UNC（ねじ長さ5.5 mm以下）

11. アクセサリーシュー

    ビデオライトなどを取り付けます。

12. 〈THUMBNAIL〉ボタン

    ボタンを押すと、液晶モニターおよびビューファインダー画面にサムネール画面を表示します。再度押すと通常の表示に戻ります。

13. 〈COUNTER〉ボタン

    カウンターの表示内容を切り替えます。

14. 〈RESET〉ボタン

    タイムカウンター表示をリセット、またはキーボード画面で入力値をクリアします。

15. 〈MENU〉ボタン

    メニューを表示します。メニューを表示しているときに〈MENU〉ボタンを押すと、メニューを閉じます。サムネール表示中に押すと、サムネールメニューの操作画面が表示され、クリップの削除などができます。

16. 〈AUDIO MON/ADV〉ボタン

    再生中、記録中、記録待機中に、モニター音声の音量を調整します。

    〈+〉：モニター音声の音量を大きくします。一時停止中に押すと、コマ送りします。

    〈−〉：モニター音声の音量を小さくします。一時停止中に押すと、コマ戻しします。

17. 〈SET〉ボタン

    設定メニューやサムネールの操作を行います。

18. 〈〉ボタン

    設定メニューやサムネールの操作を行います。

    また、再生中に押すと早送り再生になります。

    再生の一時停止状態のときに押すと、次クリップの先頭にスキップします。

19. 〈/〉ボタン

    設定メニューやサムネールの操作を行います。

    また、再生画像を見るときに押します。

    再生中に押すと、再生を一時停止します。

    再生の一時停止中、早送り再生中、早戻し再生中に押すと、再生を再開します。

20. 〈〉ボタン

    設定メニューやサムネールの操作を行います。

    また、再生中に押すと早戻し再生になります。

    再生の一時停止状態のときに押すと、クリップの先頭にスキップします。

21. 〈〉ボタン

    設定メニューやサムネールの操作を行います。

    また、再生中に再生を停止するときに押します。

22. 〈EXIT〉ボタン

    メニューを表示しているときに、1つ上の階層に戻ります。設定値を確定せずに〈EXIT〉ボタンを押すと、設定の変更は反映されません。

23. 〈BARS〉ボタン

    カラーバーの入/切ボタンです。カラーバーはテストトーン（1 kHz）と連動します。

ページトップへ戻る