- トップページ
- 撮影
- 特殊な記録機能について
- クリップメタデータ記録機能

# クリップメタデータ記録機能

撮影者名やリポーター名、撮影場所、テキストメモなどの情報をSDカードから読み込んで、クリップメタデータとして記録できます。

## クリップメタデータの項目

クリップメタデータには次の項目があります。

［グローバルクリップID］ | クリップの撮影状態を示すグローバルクリップIDを表示します。
［ユーザークリップ名］ | ユーザーが設定したクリップの名称を表示します。*1
［ビデオ］ | ［フレームレート］（クリップのフレームレート）、［プルダウン］（プルダウン方式）、［アスペクト比］（アスペクト比）を表示します。
［オーディオ］ | ［オーディオサンプリング］（記録音声のサンプリング周波数）、［オーディオビットレート］（記録音声の量子化ビット数）を表示します。
［アクセス］ | ［作成者］（クリップの収録者名）、［作成日］（クリップの収録日）、［最終更新日］（クリップの最終更新日）、［最終更新者］（クリップの最終更新者）を表示します。
［デバイス］ | ［機材メーカー名］（収録した機材のメーカー名）、［シリアル番号］（収録した機材のシリアルナンバー）、［モデル名］（収録した機材のモデル名）を表示します。
［撮影情報］ | ［撮影者］、［撮影開始日］、［撮影終了日］、［高度］、［経度］、［緯度］、［撮影地情報源］、［撮影地］を表示します。
［シナリオ］ | ［プログラム名］、［シーン番号］、［テイク番号］を表示します。
［ニュース］ | ［リポーター］、［取材目的］、［取材対象］を表示します。
［メモ］*2 | ［NO.］（テキストメモの番号）、［記録位置］（テキストメモが付加されるクリップ先頭からのフレーム位置）、［メモ入力者］（クリップに付加されたテキストメモの記録者）、［テキスト情報］（テキストメモの内容）を表示します。
［サムネール］ | サムネールの元となる画像のフレーム位置（フレームオフセット）や、サイズ（高さ、幅）を表示します。
［プロキシ］ | プロキシが付加されている場合、プロキシのフォーマットなどの情報を表示します。

［ユーザークリップ名］の記録方法を選択できます。詳しくは「［ユーザークリップ名］の記録方法の選択」 を参照してください。

［メモ］を入力するときは［テキスト情報］を必ず入力してください。［メモ入力者］、［記録位置］のみの記録はできません。

次の項目は、SDカード内のメタデータアップロードファイルを読み込むことで設定できます。

- ［ユーザークリップ名］

- ［アクセス］の［作成者］、［最終更新者］

- ［撮影情報］の［撮影者］、［撮影地］

- ［シナリオ］の［プログラム名］、［シーン番号］、［テイク番号］

- ［ニュース］の［リポーター］、［取材目的］、［取材対象］

- ［メモ］の［メモ入力者］、［テキスト情報］

その他の項目は、撮影時に自動的に設定されます。

メタデータアップロードファイルは、パーソナルコンピューターで、P2 Viewer Plusを使用すると、SDカードに書き込むことができます。

P2 Viewer Plusは次のWebサイトのサポートデスクからパーソナルコンピューターにインストールしてください。

https://panasonic.biz/cns/sav/

また、使用するSDカードについて、詳しくは、「本機で使用できるメモリーカード」 を参照してください。

NOTE

- P2 Viewer Plus以外で編集したファイルは、［ロードNG］と表示され、読み込めない場合があります。

## クリップメタデータの読み込み（メタデータアップロード）

図1

クリップメタデータを記述したファイル（メタデータアップロードファイル）が入ったSDカードを本機に挿入する。

［記録］メニュー→［記録メタデータ］→［ロード］を選択する。

SDカード内の所定のフォルダーに格納されたメタデータアップロードファイルの一覧が表示されます。

読み込みと保存を行うカードスロットは、［その他］メニュー→［ファイル］→［ロード/セーブ用スロット］で設定できます。

読み込みたいファイル名を選択する。（図1）

［SET］を選択する。

ファイルが読み込まれます。

- 読み込んだメタデータは電源を切っても保持されます。

- 読み込んだデータの確認については「読み込んだメタデータの確認および修正」 を参照してください。

- エラーメッセージが表示されることがあります。エラーメッセージについて、詳しくは「エラーメッセージが表示される場合」 を参照してください。

NOTE

- メタデータアップロードファイル名とメタデータ名は、本機で表示できる文字のみ表示されます。表示できない文字は詰めて表示されます。全ての文字が表示できない場合は［*****...］と表示されます。

- メタデータアップロードファイルにメタデータ名の記載がない場合は［NO DATA］と表示されます。

## 読み込んだメタデータの確認および修正

SDカードから読み込んだメタデータの内容を確認できます。

図1

図2

図3

［記録］メニュー→［記録メタデータ］→［プロパティ］を選択する。

メタデータの一覧が表示されます。（図1）

確認したい項目を選択する。

読み込んだメタデータの各設定内容を確認できます。（図2）

メタデータを修正したい場合は、［EDIT］を選択する。

修正できる項目が複数ある場合は、選択画面が表示されるので、修正したい項目を選択します。（図3）

## 読み込んだメタデータを記録する/しないを設定

［記録］メニュー→［記録メタデータ］→［記録］→［入］/［切］を設定する。

- 工場出荷時は［切］です。

## ［ユーザークリップ名］の記録方法の選択

［記録］メニュー→［記録メタデータ］→［ユーザークリップ名］で、［ユーザークリップ名］の記録方法を［タイプ1］または［タイプ2］の2通りから選択できます。

#### ［タイプ1］（工場出荷時の設定）

クリップメタデータの状態 | 記録される［ユーザークリップ名］
--- | ---
クリップメタデータを読み込んでいる場合 | アップロードされたデータ
クリップメタデータを読み込んでいない、または読み込んだクリップメタデータを記録しない設定の場合 | ［グローバルクリップID］と同じ

#### ［タイプ2］

クリップメタデータの状態 | 記録される［ユーザークリップ名］
--- | ---
クリップメタデータを読み込んでいる場合 | アップロードされたデータ+［カウンター値］*
クリップメタデータを読み込んでいない、または読み込んだクリップメタデータを記録しない設定の場合 | ［クリップ名］と同じ

［カウンター値］は、4桁の数字で表示されます。

［カウンター値］は、クリップメタデータが読み込まれ、かつ、記録方法を［タイプ2］に設定した状態のとき、撮影して新しいクリップを生成するごとに、1ずつ増えます。

### ［カウンター値］のリセット

図1

［記録］メニュー→［記録メタデータ］→［プロパティ］を選択する。

［ユーザークリップ名］を選択し、［EDIT］を選択する。

［カウントリセット］にカーソルを移動させる。（図1）

確認画面が表示されます。

［SET］を選択する。

［カウンター値］が1になります。

## ［カードシリアル番号］の記録の選択

カードのシリアル番号をメタデータ（オフセットのないテキストメモ）に記録する機能を有効にします。

［記録］メニュー→［記録メタデータ］→［カードシリアル番号］→［入］を選択する。

## メタデータ設定の初期化

［記録］メニュー→［記録メタデータ］→［初期化］を選択する。

確認画面が表示されます。

［SET］を選択する。

読み込んだメタデータを含む、［記録］メニュー→［記録メタデータ］内の設定値が工場出荷値に戻ります。

ページトップへ戻る