- トップページ
- 撮影
- 撮影

# 撮影

撮影するには、次の手順で操作します。

1. RECボタン（ハンドル側）

2. RECボタン（グリップ側）

3. 〈AUTO/MANUAL〉スイッチ

映像設定および音声入力を設定する。

- 撮影するためには、あらかじめ、次の設定や調整が必要です。

  - 明るさの調整に関する機能、（アイリス、ゲイン、シャッター）、ホワイトバランス調整機能などの映像設定

  - 音声記録をするための音声入力の設定

  - 音声記録レベルの調整

〈AUTO/MANUAL〉スイッチで撮影モードを選択する。

〈AUTO〉：オートモード

- ［A］がビューファインダーや液晶モニターの上部に表示されます。

- フォーカス、絞り、ゲイン、シャッター、ホワイトバランスが自動調整されます。

- ［カメラ］メニュー→［オートスイッチ］でオートモードでの動作内容を設定できます。

〈MANUAL〉：マニュアルモード

- 手動でフォーカス、絞り、ゲイン、シャッタースピード、およびホワイトバランスを調整する場合は、本機をマニュアルモードにします。

- 明るさを調整するには、アイリス調整、NDフィルター調整を行います。（絞り）

- 手動でピントを合わせるには、フォーカス動作を行います。（ピントを合わせる（マニュアルフォーカス））

- ホワイトバランスを調整するには、ホワイトバランス・ブラックバランス調整を行います。（ホワイトバランス/ブラックバランスの調整）

- 音声入力の設定、記録レベルを調整するには、入力音声を切り替えます。（音声入力の切り替え）

RECボタンを押して記録を開始する。

- RECボタンは、ハンドル側とグリップ側に1か所ずつあります。

- 記録中は、タリーランプが赤色に点灯します。

停止するときは、再度RECボタンを押す。

RECボタンを押してから、記録停止に時間がかかる場合があります。

撮影した映像を確認する。

記録後に〈REC CHECK〉ボタンを押すと、直前に撮影したクリップの最後の約3秒間が自動的に再生されます。

これにより記録が正しく行われたかどうかを確認できます。

- 再生後は、再び記録待ち状態になります。

次の場合、RECチェックは動作しません。

- 電源の入/切をしたとき

- 再起動したとき

- 〈THUMBNAIL〉ボタンを押したとき

- メモリーカードを挿入/取り出ししたとき

- メモリーカードをフォーマットしたとき

- ［スロット選択］を割り当てたUSERボタンを押す、またはUSERボタンアイコンをタッチして、記録対象のカードスロットを切り替えたとき

- ［カードリーダーモード］または［サービスモード］に切り替えたとき

- ［記録］メニュー→［2スロット機能］→［サイマル記録］/［バックグラウンド記録］に設定しているとき

- 次の設定を変更したとき

  - ［システム］メニュー→［システム周波数］

  - ［システム］メニュー→［ファイルフォーマット］

  - ［システム］メニュー→［記録フォーマット］

  - ［記録］メニュー→［2スロット機能］

記録映像の解像度、コーデック、フレームレートの選択
ページトップへ戻る