- トップページ
- ネットワーク接続
- ストリーミング機能
- プロトコルごとの設定と配信開始

# プロトコルごとの設定と配信開始

## RTMP（S）

［ネットワーク］メニュー→［ストリーミング］→［ストリーミングプロトコル］→［RTMP（S）］を選択する。

送信先を設定する。

送信先の設定について、詳しくは「送信先の設定」を参照してください。

［ネットワーク］メニュー→［ストリーミング］→［開始］→［入］を選択する。

本機が配信先にネットワーク接続されると、ストリーミング映像の配信を開始します。

- ストリーミング映像の配信を停止する場合は、［ネットワーク］メニュー→［ストリーミング］→［開始］→［切］を選択します。

NOTE

- 4Kストリーミングでは、H.265のフォーマットを選択できません。

- ネットワークが接続されていないなどの理由により、ストリーミングを開始できないときは、［開始］メニューを選択できません。

- 本機からのストリーミング配信の開始/停止の切り替えは、USERボタンに割り当てることができます。（USERボタンへの機能の割り当て）

  メニューやサムネール画面を表示している場合、USERボタンを押す、またはUSERボタンアイコンをタッチして、ストリーミング配信は開始できません。

- RTMP（S）ではIPv6は使用できません。

- URLなどの設定内容については、各ストリーミングサービスのマニュアルなどを参照してください。

- ストリーミングサービスの動作状態によっては、配信できないことがあります。

- ［データタイプ］が［クラウド］のときは［レシーバーURL］の設定はできません。一度［クリア（メモリー）］の操作を行ってから設定してください。

## RTSP

受信側のアプリケーションソフトやデバイスなど（以下、「受信側」）からの操作で配信を開始します。

［ネットワーク］メニュー→［ストリーミング］→［ストリーミングプロトコル］→［RTSP］を選択する。

必要に応じて、本機で、［ネットワーク］メニュー→［ストリーミング］→［RTSP設定］→［ポート番号］で待ち受けポートの設定をする。

受信側で本機のIPアドレスおよびパスを次のように指定して、配信を開始する。

rtsp://（IPアドレス）：（ポート番号）/stream

NOTE

- 配信の停止は受信側からの操作で行ってください。

- アプリケーションソフトで配信を開始する操作について、詳細は、受信側の説明書を参照してください。

- サムネール画面を表示している場合、ストリーミング配信は開始できません。

#### マルチキャストによる配信

マルチキャスト機能を利用すると、対応ルーターなどを経由して、1本のストリーミング配信を複数のレシーバーに分配できます。

［ネットワーク］メニュー→［ストリーミング］→［RTSP設定］→［マルチキャスト］→［有効］を選択する。

［ネットワーク］メニュー→［ストリーミング］→［マルチキャストアドレス］および［マルチキャストポート番号］をそれぞれ指定する。

- ［マルチキャストアドレス］は、次の範囲で設定してください。

  IPv4：224.0.1.0～239.255.255.254

  IPv6：FFから始まるマルチキャストアドレス

- ［マルチキャストポート番号］は、1024～50000の範囲で設定してください。

アプリケーションソフトで、本機のアドレスを指定して、配信を開始する。

NOTE

- ストリーミングの受信機器や、接続しているルーターの性能により、映像の品質が保てない場合があります。マルチキャストによる配信を行う場合は、ご利用のネットワークの管理者にお問い合わせのうえ、十分な通信環境をご用意ください。

- 複数のLANカードが入っているパーソナルコンピューターを使用してマルチキャスト画像を表示する場合は、受信で使用しないLANカードを無効にしてください。

- 配信の範囲は、［ネットワーク］メニュー→［ストリーミング］→［RTSP設定］→［TTL/HOPリミット］で調整できます。詳しくは、ご利用のネットワークの管理者にお問い合わせください。

## SRTクライアント

［ネットワーク］メニュー→［ストリーミング］→［ストリーミングプロトコル］→［SRTクライアント］を選択する。

送信先を設定する。

送信先の設定について、詳しくは「送信先の設定」を参照してください。

［ネットワーク］メニュー→［ストリーミング］→［開始］→［入］を選択する。

本機が配信先にネットワーク接続されると、ストリーミング映像の配信を開始します。

- ストリーミング映像の配信を停止する場合は、［ネットワーク］メニュー→［ストリーミング］→［開始］→［切］を選択します。

NOTE

- SRTでは、23.98 Hzのストリーミングはできません。

- ネットワークが接続されていないなどの理由により、ストリーミングを開始できないときは、［開始］メニューを選択できません。

- 本機からのストリーミング配信の開始/停止の切り替えは、USERボタンに割り当てることができます。（USERボタンへの機能の割り当て）

- メニューやサムネール画面を表示している場合、USERボタンを押す、またはUSERボタンアイコンをタッチして、ストリーミング配信は開始できません。

- URLなどの設定内容については、各ストリーミングサービスのマニュアルなどを参照してください。

- ストリーミングサービスの動作状態によっては、配信できないことがあります。

- 配信の範囲は、［ネットワーク］メニュー→［ストリーミング］→［SRT設定］→［TTL/HOPリミット］で調整できます。詳しくは、ご利用のネットワークの管理者にお問い合わせください。

- ご利用の環境に応じて、［ネットワーク］メニュー→［ストリーミング］→［SRT設定］→［遅延時間］で遅延時間を調整できます。詳しくは、ご利用のネットワークの管理者にお問い合わせください。

- ［データタイプ］が［クラウド］のときは、［宛先URL］、［ストリームID］、［暗号化方式］、［パスフレーズ］の設定はできません。一度［クリア（メモリー）］の操作を行ってから設定してください。

## SRTリスナー

受信側のアプリケーションソフトやデバイスなど（以下、「受信側」）からの操作で配信を開始します。

［ネットワーク］メニュー→［ストリーミング］→［ストリーミングプロトコル］→［SRTリスナー］を選択する。

本機で、［ネットワーク］メニュー→［ストリーミング］→［SRT設定］で次の項目を設定する。

- ［ポート番号］で待ち受けポートを設定します。

- ストリーミングデータを暗号化する場合、［暗号化方式］で暗号形式を選択し、［パスフレーズ］にパスフレーズを入力します。

受信側で本機のIPアドレスおよびストリームIDを次のように指定して、配信を開始する。

srt://（IPアドレス）:（ポート番号）

- SRTリスナーモードでは、ストリームIDは次の値で固定されます。

  #!::m=publish,r=PanasonicStream

NOTE

- SRTでは、23.98 Hzのストリーミングはできません。

- 配信の停止は受信側からの操作で行ってください。

- アプリケーションソフトで配信を開始する操作について、詳細は、各アプリケーションソフトの説明書を参照してください。

- 配信の範囲は、［ネットワーク］メニュー→［ストリーミング］→［SRT設定］→［TTL/HOPリミット］で調整できます。詳しくは、ご利用のネットワークの管理者にお問い合わせください。

- ご利用の環境に応じて、［ネットワーク］メニュー→［ストリーミング］→［SRT設定］→［遅延時間］で遅延時間を調整できます。詳しくは、ご利用のネットワークの管理者にお問い合わせください。

- サムネール画面を表示している場合、ストリーミング配信は開始できません。

ページトップへ戻る