- トップページ
- 仕様
- 定格
- その他入出力部

# その他入出力部

〈TC IN/OUT〉端子 | BNC×1 入力/出力端子兼用、入力/出力メニュー切り替え 入力：1.0 V～4.0 V [p-p]、10 kΩ 出力：2.0 V±0.5 V [p-p]、ローインピーダンス
〈REMOTE〉端子 | 2.5 mm径スーパーミニジャック×1 シリアル通信のリモートコントロール端子 当社過去機種で使用していたアナログ制御のリモコンは使用できません。
〈USB2.0 HOST〉端子 | タイプAコネクター、4ピン（5 V、0.5 A）、ワイヤレスモジュール（別売品）取り付け用、USBテザリング端末接続
〈USB3.0 DEVICE〉端子 | USB 3.1GEN1タイプCコネクター、USBマスストレージ機能あり、USBバスパワー機能なし
〈LAN〉端子 | RJ-45：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
〈DC IN 12V〉端子 | DC12 V、EIAJタイプ4

ページトップへ戻る