- トップページ
- 撮影
- 音声入力
- 音声入力の切り替え

# 音声入力の切り替え

#### 音声記録方式について

圧縮方式などの音声記録方式は、記録モードによって異なります。

記録モード | 記録方式 | サンプリングレート/ビット
--- | --- | ---
P2 | リニアPCM（LPCM） | 48 kHz/24 bit*
MOV | リニアPCM（LPCM） | 48 kHz/24 bit
AVCHD | Dolby AudioTM | 48 kHz/16 bit

［記録フォーマット］の設定が次の場合、48 kHz/16 bitになります。

［1080-59.94p/AVC-G12］

［1080-50.00p/AVC-G12］

［1080-59.94i/AVC-G12］

［1080-50.00i/AVC-G12］

［720-59.94p/AVC-G12］

［720-50.00p/AVC-G12］

［記録フォーマット］の設定が次の場合、48 kHz/16 bitまたは48 kHz/24 bitを［システム］メニュー→［音声ビット数］で選択できます。

［1080-50.00i/AVC-I100］

［1080-50.00p/AVC-I100］

［1080-59.94i/AVC-I100］

［1080-59.94p/AVC-I100］

［720-50.00p/AVC-I100］

［720-59.94p/AVC-I100］

［1080-50.00i/AVC-I50］

［1080-59.94i/AVC-I50］

［720-50.00p/AVC-I50］

［720-59.94p/AVC-I50］

#### 音声入力信号の選択

音声チャンネル1/音声チャンネル2に録音する音声信号を選択します。

音声チャンネル3/音声チャンネル4は〈CH1 SELECT〉スイッチと〈CH2 SELECT〉スイッチの設定で、自動的に設定されます。

項目 | 記録する入力信号
--- | ---
〈CH1 SELECT〉 | 〈CH2 SELECT〉 | 音声チャンネル1 | 音声チャンネル2 | 音声チャンネル3 | 音声チャンネル4
〈INT（L）〉 | 〈INT（R）〉 | 内蔵マイク〈L〉 | 内蔵マイク〈R〉 | 〈AUDIO INPUT 1〉端子 | 〈AUDIO INPUT 2〉端子
〈INPUT1〉 | 内蔵マイク〈L〉 | 〈AUDIO INPUT 1〉端子 | 〈AUDIO INPUT 1〉端子 | 内蔵マイク〈R〉
〈INPUT2〉 | 内蔵マイク〈L〉 | 〈AUDIO INPUT 2〉端子 | 〈AUDIO INPUT 1〉端子 | 内蔵マイク〈R〉
〈INPUT1〉 | 〈INT（R）〉 | 〈AUDIO INPUT 1〉端子 | 内蔵マイク〈R〉 | 内蔵マイク〈L〉 | 〈AUDIO INPUT 2〉端子
〈INPUT1〉 | 〈AUDIO INPUT 1〉端子 | 〈AUDIO INPUT 1〉端子 | 内蔵マイク〈L〉 | 内蔵マイク〈R〉
〈INPUT2〉 | 〈AUDIO INPUT 1〉端子 | 〈AUDIO INPUT 2〉端子 | 内蔵マイク〈L〉 | 内蔵マイク〈R〉
〈INPUT2〉 | 〈INT（R）〉 | 〈AUDIO INPUT 2〉端子 | 内蔵マイク〈R〉 | 内蔵マイク〈L〉 | 〈AUDIO INPUT 2〉端子
〈INPUT1〉 | 〈AUDIO INPUT 2〉端子 | 〈AUDIO INPUT 1〉端子 | 内蔵マイク〈L〉 | 内蔵マイク〈R〉
〈INPUT2〉 | 〈AUDIO INPUT 2〉端子 | 〈AUDIO INPUT 2〉端子 | 内蔵マイク〈L〉 | 内蔵マイク〈R〉

ページトップへ戻る