- トップページ
- 再生
- サムネール操作について
- クリップの修復

# クリップの修復

次の場合は、条件によって、クリップの修復が必要なときがあります。エラー内容によっては、修復に時間がかかることがあります。

- カード1アクセスランプまたはカード2アクセスランプが点滅中に、点滅しているカードスロットのメモリーカードを取り出した場合

- 記録中や記録終了処理中にバッテリーやACアダプターを取り外して電源が切れた場合

## クリップ（MOV形式/AVCHD形式）の修復

記録ファイルフォーマットにMOVまたはAVCHDを選択しているとき、次の図のようなエラーが表示されます。

図1

エラーメッセージ画面で［SET］を選択する。（図1）

- 修復完了後は、確認メッセージでを選択してください。元の画面に戻ります。

- サムネール表示中に異常な管理情報が検出されると、クリップにが表示されます。

## クリップ（P2形式）の修復

記録ファイルフォーマットにP2を選択しているとき、エラーメッセージは表示されません。

修復できる可能性がある不良なP2クリップが、サムネール画面に表示されているクリップに1つでもあるときは、サムネール画面にが表示されます。その場合は、次の手順でクリップを修復できます。

〈THUMBNAIL〉ボタンを押す。

サムネール画面が表示されます。

サムネール画面を表示中に〈MENU〉ボタンを押す。

メニューが表示されます。

［サムネール］メニュー→［クリップ］→［修復］を選択する。

［はい］を選択する。

サムネール画面に表示されている、修復できる可能性がある全ての不良なP2クリップが修復されます。

NOTE

- カード1アクセスランプ/カード2アクセスランプがオレンジ色に点滅しているときに、点滅しているカードスロットのメモリーカードを取り出したり、バッテリーやACアダプターを取り外したりしないでください。メモリーカードの故障の原因になります。

- 十分に充電されたバッテリーまたはACアダプターを使用してください。

- データの状態によっては、完全には修復できないことがあります。

- クリップを修復するには、一定時間以上記録されている必要があります。 特に、次の場合は、記録されるフレーム数が少ないため、クリップを修復できないことがあります。

  - バリアブルフレームレート記録機能を有効にし、システム周波数よりも低いフレームレートに設定しているとき

  - インターバル記録機能を有効にしているとき

- 修復に失敗すると、電源が切れる前に撮影したクリップが再生できなくなります。

  また、次から記録ができなくなることがあります。

- ほかの機器で記録されたデータを修復すると、本機やほかの機器で再生できなくなることがあります。

- 修復に失敗したときは、本機の電源を切ってしばらくしてから電源を入れ直してください。何度も繰り返し修復に失敗するときは、本機でフォーマットしてください。フォーマットすると全てのデータが消去され、元に戻すことはできません。

- サムネール情報が修復されると、サムネールの表示が遅くなることがあります。

- P2形式でプロキシデータを含んだ不良クリップを修復した場合、プロキシデータは削除されます。

ページトップへ戻る