- トップページ
- 撮影
- マルチマニュアル機能
- ホワイトバランスのバリアブル値の設定

# ホワイトバランスのバリアブル値の設定

マルチダイヤルを回して［ WB］を表示させる。

マルチダイヤルを押す。

ホワイトバランス表示がオレンジ色にハイライトされます。

マルチダイヤルを回して色温度を選択する。

マルチダイヤルを押す。

表示している値に設定を変更して終了します。

〈EXIT〉ボタンを押すと、設定を変更せずに終了します。

NOTE

- ［ WB］は次の条件が全て満たされているときにのみ表示されます。

  - 〈WHITE BAL〉スイッチが〈PRST〉の位置にある

  - ［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［W.BALプリセット］が［VAR］に設定されている

  - オートトラッキングホワイトバランス機能が無効

  - IR撮影が無効

ページトップへ戻る