- トップページ
- 概要
- 本機でできること
- 外部機器との連携

# 外部機器との連携

## モニターとの接続

モニターと接続して、映像を出力します。

HDMIケーブル

モニター

BNCケーブル（〈SDI OUT〉端子）

映像・音声コード*（〈AV OUT〉端子）

市販の映像・音声コード（4極ミニプラグ）をご使用ください。

4極ミニプラグの配線仕様をご確認ください。

音声（左音声：白）

映像（黄）

アース

音声（右音声：赤）

- HDMIケーブル（別売品）は、4K/60Pに対応した二重シールドケーブルをご使用ください。また、当社製の4K/60Pに対応したHDMIケーブルのご使用をお勧めします。

- 〈SDI OUT〉端子に接続するBNCケーブル（別売品）は、5C-FB相当の二重シールドのものをご使用ください。

## カードリーダーモード

パーソナルコンピューターなどでノンリニア編集を行うためのデータ（ファイル）転送をします。

- 本機はUSB 3.1（GEN1）に対応しています。

メモリーカード*1

USBタイプCケーブル*2

パーソナルコンピューター

メモリーカードは別売品です。本機には同梱されていません。

本機にUSBタイプCケーブルは同梱されていません。

市販のUSBタイプCケーブルをご使用ください。なるべく1.5 m以内のケーブルのご使用をおすすめします。

本機からのバスパワー機能はありません。

## リモートカメラコントローラー（AW-RP150G）との接続

リモートカメラコントローラーAW-RP150G（別売品）をLANケーブルで接続して、機能の一部をリモートコントロールできます。

LANケーブル

AW-RP150G

ページトップへ戻る