- トップページ
- 撮影
- バリアブルフレームレート（VFR）記録機能/スーパースロー記録機能
- バリアブルフレームレート（VFR）

# バリアブルフレームレート（VFR）

1fpsから最大60fpsまでのハイスピード撮影ができます。

［システム］メニュー→［システム周波数］/［ファイルフォーマット］/［記録フォーマット］で、記録映像の解像度とコーデック、および基準フレームレートとなる周波数を選択する。

- 設定できる組み合わせについては、「記録映像の解像度、コーデック、フレームレートの選択」を参照してください。

  設定によって、ハイスピード撮影できるフレームレートの範囲が変わります。

［シーンファイル］メニュー→［VFR］→［入］を選択する。

- USERボタンでも設定できます。「USERボタンに割り当てられる機能」を参照してください。

［シーンファイル］メニュー→［フレームレート］で撮影状況に合わせてフレームレートを設定する。

- マルチマニュアル機能でも設定できます。「マルチマニュアル機能」を参照してください。

RECボタンを押す。

バリアブルフレームレート記録が開始されます。

ページトップへ戻る