- トップページ
- 撮影
- 特殊な記録機能について
- プリレック

# プリレック

記録開始の操作をした時点より一定時間前からの映像と音声を記録します。

記録開始の操作

記録停止の操作

（時間）

実際の記録時間

プリレック時間

プリレック時間は［システム］メニュー→［ファイルフォーマット］/［記録フォーマット］の設定によって異なります。

- ［ファイルフォーマット］が［P2］の場合：約3秒

- ［ファイルフォーマット］が［MOV］で、［記録フォーマット］が［2160-29.97p/422ALL-I 400M］、［2160-25.00p/422ALL-I 400M］、［2160-23.98p/422ALL-I 400M］の場合：約3秒

- ［ファイルフォーマット］が［MOV］で、［記録フォーマット］が［2160-59.94p/HEVC LongGOP 200M］、［2160-59.94p/HEVC LongGOP 100M］、［2160-59.94p/420LongGOP 150M］、［2160-50.00p/HEVC LongGOP 200M］、［2160-50.00p/HEVC LongGOP 100M］、［2160-50.00p/420LongGOP 150M］、［2160-29.97p/HEVC LongGOP 150M］、［2160-29.97p/422LongGOP 150M］、［2160-29.97p/420LongGOP 100M］、［2160-25.00p/HEVC LongGOP 150M］、［2160-25.00p/422LongGOP 150M］、［2160-25.00p/420LongGOP100M］、［2160-23.98p/HEVC LongGOP 150M］、［2160-23.98p/422LongGOP 150M］、［2160-23.98p/420LongGOP 100M］の場合：約5秒

- 上記以外の設定時: 約10秒

［記録］メニュー→［プリレック］→［入］を選択する。

カメラ映像画面の録画状態表示に［P］が表示されます。

RECボタンを押す。

NOTE

- 次の場合、一定時間前からの映像、音声が記録できないことがあります。

  - 電源を〈 〉（入）にした直後

  - メニューを開いた直後

  - メモリーカードを挿入した直後

  - 記録映像を再生した直後

  - サムネール画面を閉じた直後

  - ［シーンファイル］メニュー→［VFR］で［入］/［切］を切り替えたときや［シーンファイル］メニュー→［フレームレート］の設定を変更したとき

  - 記録停止後、メモリーカードへの書き込みが終了するまでの間

- ［プリレック］を［入］に設定した場合、［記録］メニュー→［TC/UB］→［フリーラン/レックラン］は［フリーラン］に固定されます。

- 記録を開始しないで3時間が経過すると、プリレックは一度破棄されます。

- プリレックの記録制約については、「同時に使用できない記録機能について」を参照してください。

- メモリーカードの記録残量が1分未満の場合は、プリレックはできません。

ページトップへ戻る