- トップページ
- 操作
- メニューの設定内容
- ［ネットワーク］メニュー

# ［ネットワーク］メニュー

ネットワーク機能に関する設定をします。

## ［デバイス選択］

外部機器（パーソナルコンピューターなど）と本機を接続するデバイスを選択します。

設定を変更すると、本機は再起動することがあります。

［LAN］ | 有線LANで接続します。
［無線LAN］ | ワイヤレスLANで接続します。
［USBテザリング］ | iPhone/iPadやAndroid端末などとUSBテザリングで接続します。
［切］ | 接続しません。

（工場出荷値：［切］）

## ［ネットワーク機能］

本機のネットワーク機能を選択します。

［ストリーミング］ | ストリーミング機能を有効にします。
［ストリーミング（4K）］ | 4Kストリーミング機能を有効にします。
［NDI|HX］ | NDI|HX機能を有効にします。
［切］ | ネットワーク機能を使用しません。

（工場出荷値：［切］）

NOTE

- ［ストリーミング（4K）］、［NDI|HX］を選択した場合、記録やサムネール表示はできません。

## ［IPリモート］

IPリモート（リモートカメラコントローラーやCX ROPアプリによるリモート操作）に関する設定を行います。

### ［有効/無効］

IPリモート機能を有効にするかどうかを設定します。

［有効］ | IPリモート機能を有効にします。
［有効（保持）］ | IPリモート機能を有効にします。リモートコントローラーがカメラを切り替えたときでも、接続状態を保持します。
［無効］ | IPリモート機能を無効にします。

（工場出荷値：［無効］）

NOTE

- リモートカメラ用のプロトコルを使用する場合は、［有効（保持）］に設定してください。

- リモートカメラ用のプロトコルでは80番ポートを使用します。

- リモートコントローラーを接続中に、［無効］に設定すると、直後にメニュー全体が閉じます。

### ［CX ROP ポート］

CX ROPと接続するための待ち受けポート番号を指定します。

（工場出荷値：［49152］）

### ［リモートコントロールポート］

リモートコントローラーと接続するための待ち受けポート番号を指定します。

（工場出荷値：［49154］）

### ［ユーザーアカウント］

本機のネットワーク機能で認証に用いるユーザーアカウントを新規登録します。（最大10アカウント）

ユーザーアカウント名とパスワードの文字数制限は次のとおりです。

- ユーザーアカウント名：31文字以内

- パスワード：8文字以上15文字以内

### ［アカウントリスト］

登録されているユーザーの一覧を表示します。

また、ユーザーを選択して〈SET〉ボタンを押すと、登録されているユーザーを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

## ［アップロード］

クラウド・サービスとの連携により、本機で記録したクリップをネットワーク上のサーバー機器に転送するアップロード機能について設定します。

### ［有効/無効］

本機からサーバー機器へのアップロード機能を有効にするかどうかを選択します。

［有効］ | アップロード機能を有効にします。
［無効］ | アップロード機能を無効にします。

（工場出荷値：［無効］）

### ［接続情報］

アップロードの接続情報をどこから取得するかを選択します。

［メモリー］ | 本体メモリーに保存されている情報を使用します。 あらかじめ、［アップロード］の［ロード（SDカード）］でSDカード内のファイルから接続情報を読み込んで本体メモリーに保存しておく必要があります。
［SDカード］ | SDカード内のファイルの情報を使用します。

（工場出荷値：［メモリー］）

### ［データタイプ］

接続情報のデータの種類を表示します。（変更はできません）

［--］ | 接続情報がありません。
［クラウド］ | アップロード用クラウド・サービスの接続情報です。

（工場出荷値：［--］）

### ［ロード（SDカード）］

［接続情報］が［メモリー］のとき、SDカードから接続情報ファイルを読み込み、本体メモリーに保存します。

### ［クリア（メモリー）］

本体メモリーに保存されているアップロードの接続情報をクリアします。

## ［ストリーミング］

ストリーミング配信機能に関する設定を行います。

### ［ストリーミングプロトコル］

ストリーミング配信のプロトコルを指定します。

［RTMP（S）］ | RTMPまたはRTMPSで配信します。
［RTSP］ | RTSPで配信します。
［SRTクライアント］ | SRTのクライアントモードで配信します。
［SRTリスナー］ | SRTのリスナーモードで配信します。

（工場出荷値：［RTSP］）

### ［ストリーミングフォーマット］

ストリーミング配信のフォーマットを指定します。

条件により選択できる項目が異なります。詳しくは「ストリーミング機能を使用するときの設定」、「4Kストリーミング機能を使用するときの設定」を参照してください。

### ［接続情報］

ストリーミング配信を、本機からの操作で開始するときの転送先の参照元を、本機内のメモリー、またはメモリーカードから選択します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［メモリー］、［SDカード］

（工場出荷値：［メモリー］）

### ［データタイプ］

設定データの種類を表示します。（変更はできません）

［GENERAL］ | 一般的なストリーミング設定
［クラウド］ | クラウド・サービスの設定

### ［RTMP（S）レシーバーURL］

送信先URLを、次の形式で入力します。

- rtmp://（サーバーURL）:（ポート番号）/（パス）/（ストリームキー）

- rtmps://（サーバーURL）:（ポート番号）/（パス）/（ストリームキー）

### ［RTSP設定］

［ポート番号］ | RTSPコマンドを待ち受けるポート番号を設定します。 工場出荷値：［554］
［マルチキャスト］ | マルチキャスト機能の有効/無効を切り替えます。 工場出荷値：［無効］
［マルチキャストアドレス］ | マルチキャストによる配信を利用する場合のアドレスを設定します。 工場出荷値：［239.192.0.20］
［マルチキャストポート番号］ | マルチキャストによる配信を利用する場合のポート番号を設定します。 工場出荷値：［37004］
［TTL/HOPリミット］ | マルチキャストのTTL/HOPリミット値を設定します。（1～254） 工場出荷値：［16］

### ［SRT設定］

［宛先URL］ | クライアントモード時の宛先URLを指定します。
［ストリームID］ | クライアントモード時のストリームIDを設定します。
［ポート番号］ | リスナーモード時の待ち受けポートを指定します。 工場出荷値：［2020］
［TTL/HOPリミット］ | TTL/HOPリミット値を設定します。（1～255） 工場出荷値：［254］
［遅延時間］ | パケットが送信されてから、受信側で再生されるまでの時間（ms）を設定します。 工場出荷値：［120］
［暗号化方式］ | 配信されるIP映像の暗号化を設定します。 ［切］：非暗号でIP映像を配信します。 ［AES128］：AES128 bitで暗号化します。 ［AES192］：AES192 bitで暗号化します。 ［AES256］：AES256 bitで暗号化します。 工場出荷値：［切］ NOTE ［データタイプ］が［クラウド］のときは［--］が表示されます。
［パスフレーズ］ | 暗号化されたIP映像を復号化するためのフレーズを設定します。

### ［ロード（SDカード）］

［接続情報］が［メモリー］のとき、メモリーカードから設定ファイルを読み込み、メニューに反映します。

選択できる項目は、次のとおりです。

- ［はい］、［いいえ］

### ［セーブ（SDカード）］

送信先URLの情報をメモリーカードに暗号化保存します。

選択できる項目は、次のとおりです。

- ［はい］、［いいえ］

### ［クリア（メモリー）］

メニュー項目で設定されている、ストリーミング設定の内容をクリアします。

クラウド・サービスから受信した、ストリーミング送信先の設定情報もクリアされます。

選択できる項目は、次のとおりです。

- ［はい］、［いいえ］

### ［開始］

ストリーミング配信を開始します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［入］、［切］

（工場出荷値：［切］）

## ［NDI|HX］

NDI|HXに関する設定を行います。

### ［アクティベーション］

NDI|HXの機能が有効な状態かどうかを表示します。（変更はできません）

［--］ | アクティベートされていません。
［NDI|HX］ | アクティベートされています。

### ［ストリーミングフォーマット］

ストリーミング配信のフォーマットを設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ファイルフォーマット］が［P2］または［MOV］、かつ［記録フォーマット］が1080/50pのとき

  - ［1920×1080-50fps 24M］、［1920×1080-50fps 16M］、［1920×1080-50fps 10M］、［1920×1080-50fps 8M］、［1280×720-50fps 14M］、［1280×720-50fps 10M］、［1280×720-50fps 6M］

    （工場出荷値：［1920×1080-50fps 10M］）

- ［ファイルフォーマット］が［P2］または［MOV］、かつ［記録フォーマット］が1080/59.94pのとき

  - ［1920×1080-60fps 24M］、［1920×1080-60fps 16M］、［1920×1080-60fps 10M］、［1920×1080-60fps 8M］、［1280×720-60fps 14M］、［1280×720-60fps 10M］、［1280×720-60fps 6M］

    （工場出荷値：［1920×1080-60fps 10M］）

- ［ファイルフォーマット］が［P2］または［MOV］、かつ［記録フォーマット］が1080/50i、または1080/25pのとき

  - ［1920×1080-25fps 14M］、［1920×1080-25fps 10M］、［1920×1080-25fps 6M］、［1280×720-25fps 8M］、［1280×720-25fps 4M］、［1280×720-25fps 2M］

    （工場出荷値：［1920×1080-25fps 10M］）

- ［ファイルフォーマット］が［P2］または［MOV］、かつ［記録フォーマット］が1080/59.94i、または1080/29.97pのとき

  - ［1920×1080-30fps 14M］、［1920×1080-30fps 10M］、［1920×1080-30fps 6M］、［1280×720-30fps 8M］、［1280×720-30fps 4M］、［1280×720-30fps 2M］

    （工場出荷値：［1920×1080-30fps 10M］）

- ［ファイルフォーマット］が［P2］、かつ［記録フォーマット］が720/50pのとき

  - ［1280×720-50fps 14M］、［1280×720-50fps 10M］、［1280×720-50fps 6M］

    （工場出荷値：［1280×720-50fps 10M］）

- ［ファイルフォーマット］が［P2］、かつ［記録フォーマット］が720/59.94pのとき

  - ［1280×720-60fps 14M］、［1280×720-60fps 10M］、［1280×720-60fps 6M］

    （工場出荷値：［1280×720-60fps 10M］）

NOTE

- ［ファイルフォーマット］が［AVCHD］のとき、または［記録フォーマット］がUHDや1080/23.98pのときは設定できません。

### ［マルチキャスト］

マルチキャスト機能の有効/無効を切り替えます。

（工場出荷値：［無効］）

### ［マルチキャストアドレス］

マルチキャストによる配信を利用する場合のアドレスを設定します。

（工場出荷値：［239.192.0.20］）

### ［マルチキャストポート番号］

マルチキャストによる配信を利用する場合のポート番号を設定します。

（工場出荷値：［37004］）

### ［TTL/HOPリミット］

マルチキャストのTTL/HOPリミット値を設定します。（1～254）

（工場出荷値：［16］）

### ［アクティベーション情報クリア］

保存されているアクティベーションライセンス情報をクリアします。

選択できる項目は、次のとおりです。

- ［はい］、［いいえ］

## ［LANプロパティ］

有線LANに関する設定を行います。

### ［MACアドレス］

本機の有線LANのMACアドレスを表示します。（変更はできません）

### ［IPv4設定］

［DHCP］ | DHCPによる自動取得を利用するか、または、本機のDHCPサーバー機能を利用するかどうかを設定します。 ［切］：DHCPを利用しません。 ［クライアント］：DHCPで自動取得します。 1分以内にIPアドレスを自動取得できなかったときは、192.168.0.10～192.168.0.255までのアドレスを自動的に割り当てます。 ［サーバー］：本機のDHCPサーバー機能を有効にします。 工場出荷値：［切］
［IPアドレス］ | IPアドレスを設定します。 工場出荷値：［192.168.0.1］ NOTE ［LANプロパティ］→［IPv4設定］→［DHCP］→［クライアント］を選択しているときは設定できません。
［サブネットマスク］ | サブネットマスクを設定します。 工場出荷値：［255.255.255.0］ NOTE ［LANプロパティ］→［IPv4設定］→［DHCP］→［クライアント］を選択しているときは設定できません。
［デフォルトゲートウェイ］ | デフォルトゲートウェイを設定します。 工場出荷値：［192.168.0.254］ NOTE ［LANプロパティ］→［IPv4設定］→［DHCP］→［クライアント］を選択しているときは設定できません。
［優先DNSサーバー］ | 優先DNSサーバーを設定します。 工場出荷値：［0.0.0.0］
［代替DNSサーバー］ | 代替DNSサーバーを設定します。 工場出荷値：［0.0.0.0］

### ［IPv6設定］

［有効/無効］ | IPv6を使用するかどうかを設定します。 ［有効］：IPv6を使用します。 ［無効］：IPv6を使用しません。 工場出荷値：［無効］
［DHCP］ | DHCPによる自動取得を利用するかどうかを設定します。 ［切］：DHCPを利用しません。 ［クライアント］：DHCPによる自動取得を行います。 工場出荷値：［切］
［IPアドレス］ | IPアドレスを設定します。 工場出荷値：［::］
［プレフィックス長］ | サブネットのプレフィックス長を設定します。 工場出荷値：［64］
［デフォルトゲートウェイ］ | デフォルトゲートウェイを設定します。 工場出荷値：［::］
［優先DNSサーバー］ | 優先DNSサーバーを設定します。 工場出荷値：［::］
［代替DNSサーバー］ | 代替DNSサーバーを設定します。 工場出荷値：［::］

## ［無線LANプロパティ］

ワイヤレスLANに関する設定を行います。

### ［MACアドレス］

本機のワイヤレスLANのMACアドレスを表示します。（変更はできません）

### ［タイプ］

ワイヤレスLANの接続方法を設定します。

［ダイレクト］ | ワイヤレスアクセスポイントを使用せずに、タブレット端末などのワイヤレスLAN搭載機器と直接接続できます。
［インフラ（選択）］ | ワイヤレスアクセスポイントと接続します。ワイヤレスアクセスポイントは一覧から選択します。
［インフラ（手動）］ | ワイヤレスアクセスポイントと接続します。ワイヤレスアクセスポイントは手動で入力します。

（工場出荷値：［ダイレクト］）

### ［SSID］

本機のネットワーク名（SSID）を、入力または表示します。（32文字以内）

（工場出荷値：［AG-CX350］）

### ［帯域］

［ネットワーク］メニュー→［無線LANプロパティ］→［タイプ］→［ダイレクト］を選択しているとき、2つの通信方式（［2.4GHz］または［5GHz］）を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［2.4GHz］、［5GHz］

（工場出荷値：［2.4GHz］）

### ［チャンネル（2.4GHz）］

次の項目を設定して、ワイヤレスLANで接続しているときに、使用するチャンネルを設定します。

- ［ネットワーク］メニュー→［無線LANプロパティ］→［タイプ］→［ダイレクト］

- ［ネットワーク］メニュー→［無線LANプロパティ］→［帯域］→［2.4GHz］

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［オート］、［CH1］、［CH6］、［CH11］

（工場出荷値：［オート］）

### ［チャンネル（5GHz）］

次の項目を設定して、ワイヤレスLANで接続しているときに、使用するチャンネルを設定します。

- ［ネットワーク］メニュー→［無線LANプロパティ］→［タイプ］→［ダイレクト］

- ［ネットワーク］メニュー→［無線LANプロパティ］→［帯域］→［5GHz］

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［オート］、［CH36］、［CH40］、［CH44］、［CH48］、［CH100］、［CH104］、［CH108］、［CH112］、［CH116］、［CH132］、［CH136］、［CH140］、［CH149］、［CH153］、［CH157］、［CH161］、［CH165］

（工場出荷値：［オート］）

NOTE

- 使用するワイヤレスモジュールによっては、一部の項目を選択できないことがあります。

### ［暗号化方式］

［ネットワーク］メニュー→［無線LANプロパティ］→［タイプ］→［インフラ（選択）］/［インフラ（手動）］を選択しているとき、暗号化方式を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［WPA-TKIP］、［WPA-AES］、［WPA2-TKIP］、［WPA2-AES］、［なし］

（工場出荷値：［WPA2-AES］）

NOTE

- ［ネットワーク］メニュー→［無線LANプロパティ］→［タイプ］→［ダイレクト］に設定されているときは［WPA2-AES］に固定されます。

### ［暗号化キー］

暗号化キーを設定します。8～63文字の文字列または64桁の16進数で設定します。

（工場出荷値：［01234567890123456789abcdef］）

### ［IPv4設定］

［DHCP］ | DHCPによる自動取得を利用するか、または、本機のDHCPサーバー機能を利用するかどうかを設定します。 ［切］：DHCPを利用しません。 ［クライアント］：［無線LANプロパティ］→［タイプ］→［インフラ（選択）］/［インフラ（手動）］に設定し接続する場合、DHCPによる自動取得を行います。 ［サーバー］：［無線LANプロパティ］→［タイプ］→［ダイレクト］に設定し接続する場合、本機のDHCPサーバー機能を有効にします。 工場出荷値：［切］
［IPアドレス］ | IPアドレスを設定します。 工場出荷値：［192.168.0.1］ NOTE ［無線LANプロパティ］→［IPv4設定］→［DHCP］→［クライアント］を選択しているときは設定できません。
［サブネットマスク］ | サブネットマスクを設定します。 工場出荷値：［255.255.255.0］ NOTE ［無線LANプロパティ］→［IPv4設定］→［DHCP］→［クライアント］を選択しているときは設定できません。
［デフォルトゲートウェイ］ | デフォルトゲートウェイを設定します。 工場出荷値：［192.168.0.254］ NOTE デフォルトゲートウェイを使用しないときは、［0.0.0.0］に設定してください。 ［無線LANプロパティ］→［IPv4設定］→［DHCP］→［クライアント］を選択しているときは設定できません。 ［無線LANプロパティ］→［タイプ］→［ダイレクト］を選択しているときは、デフォルトゲートウェイの設定は無効になります。
［優先DNSサーバー］ | 優先DNSサーバーを設定します。 工場出荷値：［0.0.0.0］ NOTE ［無線LANプロパティ］→［タイプ］→［ダイレクト］を選択しているときは、優先DNSサーバーの設定は無効になります。
［代替DNSサーバー］ | 代替DNSサーバーを設定します。 工場出荷値：［0.0.0.0］ NOTE ［無線LANプロパティ］→［タイプ］→［ダイレクト］を選択しているときは、代替DNSサーバーの設定は無効になります。

## ［ネットワーク情報］

### ［状態］

ネットワーク機能の状態を表示します。

## ［ユーティリティ］

ネットワーク機能に関する各種操作を行います。

### ［ネットワーク設定初期化］

ネットワークの各種設定を工場出荷時の状態に戻します。

### ［ネットチェッカー］

ネットワークの接続状況を確認します。

### ［IP簡単設定］

簡単IP設定ソフトウェアを受け付ける時間を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［無効］、［20分］、［無制限］

（工場出荷値：［無効］）

NOTE

- ［デバイス選択］で［USBテザリング］を選択した場合は、［無制限］に固定されます。

- ［ネットワーク機能］で［NDI|HX］を選択した場合は、［無制限］に固定されます。

### ［IP簡単設定ソフト用カメラタイトル］

簡単IP設定ソフトウェアに表示される個別機器名を設定します。（15文字以内）

ここで設定したカメラタイトルは、NDI|HX対応のスイッチャー、CX ROPアプリにも個別機器名として表示されます。

（工場出荷値：［AG-CX350］）

ページトップへ戻る