- トップページ
- 準備
- タイムデータの設定
- タイムデータの概要

# タイムデータの概要

#### タイムコード

［記録］メニュー→［TC/UB］→［フリーラン/レックラン］で、［フリーラン］と［レックラン］を切り替えることができます。

- ［フリーラン］：動作モードに関係なく歩進します。電源を切っても歩進しているので、時刻と同様に扱うことができます。

  また、〈TC IN/OUT〉端子に入力されたタイムコードにスレーブロックして記録できます。

- ［レックラン］：記録中のみ歩進します。前回、記録した最後のタイムコードに連続した値で記録を開始します。

NOTE

- 次の場合［レックラン］は連続した値になりません。

  - 記録したクリップを削除した場合

  - 記録中に［記録異常］などの異常で記録を中止した場合

- プリレックが有効なときは、［フリーラン］に固定されます。

- バリアブルフレームレート記録機能、またはスーパースロー記録機能が有効なときは、［レックラン］に固定されます。

- インターバル記録機能が有効なときは、［レックラン］に固定されます。

- バックグラウンド記録機能が有効なときは、［フリーラン］に固定されます。

#### ユーザーズビット

ユーザーズビットを内蔵しています。ユーザーズビットはクリップに記録されます。また、SDI信号のLTC UB、VITC UBとしても出力されます。

ユーザー設定値、時刻、年月日、タイムコード、撮影のフレームレート情報、クリップ名を、選択して記録できます。

クリップメタデータのユーザーズビットには、記録開始時の値が記録されます。

#### カウンター

〈COUNTER〉ボタンを押してカウンター表示にすると、ビューファインダー/液晶モニター画面のタイムコード表示部にカウンター値を表示します。

カウンター値は、時：分：秒. フレームで表示されます。

また、カウンター値を表示中に〈RESET〉ボタンを押すと、カウンター値をリセットできます。

［記録］メニュー→［記録時間カウンター］で、次のどちらかに設定できます。

- ［トータル］：〈RESET〉ボタンを押してリセットされるまで積算してカウントを続けます。メモリーカードを入れ替えても、電源を切ってもカウンター値は保持されます。

- ［クリップ］：記録開始のたびにカウンター値がクリアされ、0からカウントを開始します。常に現在記録中のクリップの記録時間を確認しながら撮影できます。

#### 日時（リアルタイム）

- 内蔵時計は、電源を〈 〉（スタンバイ）にしている間のフリーランタイムコードの計測や、ユーザーズビットの時刻、年月日データの基準となります。さらに、クリップを記録するときのファイル生成時刻やファイル名の基準になります。

NOTE

- カメラ映像画面での表示は、〈COUNTER〉ボタンで切り替えます。

ページトップへ戻る