- トップページ
- ネットワーク接続
- リモートカメラコントローラー（AW-RP150G）との接続
- リモートカメラコントローラーAW-RP150Gの設定

# リモートカメラコントローラーAW-RP150Gの設定

AW-RP150Gの設定については、リモートカメラコントローラーAW-RP150Gの取扱いガイドを参照してください。

NOTE

- AW-RP150Gと接続するには、本機の次の情報が必要です。

  - ユーザーアカウント名

  - パスワード

  - IPアドレス

  - ポート番号：［ネットワーク］メニュー→［IPリモート］→［リモートコントロールポート］で設定した値

- AW-RP150Gのファームウェアは、Ver.2.10-00-0.03以上のバージョンを使用してください。

- ROPセットアップソフトウェアの操作について詳しくはAW-RP150Gの取扱説明書を参照してください。

- ROPセットアップソフトウェアは、Ver.2.1.0.0以上のバージョンを使用してください。

ページトップへ戻る