- トップページ
- 操作
- メニューの設定内容
- ［カメラ］メニュー

# ［カメラ］メニュー

カメラの基本機能を設定します。

このメニューは、サムネール画面が表示されているときは、設定できません。

## ［スイッチ］

### ［LOWゲイン］

〈GAIN〉スイッチの〈L〉位置に割り当てるゲイン値を設定します。（マイナスゲインは、［システム］メニュー→［撮影モード］→［高感度］に設定しているときのみ、設定できます）

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［ゲイン/ISOモード］→［dB］のとき

  - ［−3dB］…［18dB］

  （工場出荷値：［0dB］）

- ［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［ゲイン/ISOモード］→［ISO］のとき

  - ［ISO 400］、［ISO 500］、［ISO 640］、［ISO 800］、［ISO 1000］、［ISO 1250］、［ISO 1600］、［ISO 2000］、［ISO 2500］、［ISO 3200］、［ISO 4000］、［ISO 5000］、［ISO 6400］、［ISO 8000］、［ISO 10000］、［ISO 12800］

  （工場出荷値：［ISO 800］）

### ［MIDゲイン］

〈GAIN〉スイッチの〈M〉位置に割り当てるゲイン値を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［ゲイン/ISOモード］→［dB］のとき

  - ［−3dB］…［18dB］

  （工場出荷値：［6dB］）

- ［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［ゲイン/ISOモード］→［ISO］のとき

  - ［ISO 400］、［ISO 500］、［ISO 640］、［ISO 800］、［ISO 1000］、［ISO 1250］、［ISO 1600］、［ISO 2000］、［ISO 2500］、［ISO 3200］、［ISO 4000］、［ISO 5000］、［ISO 6400］、［ISO 8000］、［ISO 10000］、［ISO 12800］

  （工場出荷値：［ISO 1600］）

### ［HIGHゲイン］

〈GAIN〉スイッチの〈H〉位置に割り当てるゲイン値を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［ゲイン/ISOモード］→［dB］のとき

  - ［−3dB］…［18dB］

  （工場出荷値：［12dB］）

- ［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［ゲイン/ISOモード］→［ISO］のとき

  - ［ISO 400］、［ISO 500］、［ISO 640］、［ISO 800］、［ISO 1000］、［ISO 1250］、［ISO 1600］、［ISO 2000］、［ISO 2500］、［ISO 3200］、［ISO 4000］、［ISO 5000］、［ISO 6400］、［ISO 8000］、［ISO 10000］、［ISO 12800］

  （工場出荷値：［ISO 3200］）

### ［スーパーゲイン］

USERボタンに割り当てるスーパーゲインを設定します。

［全て］の場合、USERボタンを押す、またはUSERボタンアイコンをタッチするごとに、［24dB］、［30dB］、［36dB］、通常ゲインの順で切り替わります。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［24dB］、［30dB］、［36dB］、［全て］

（工場出荷値：［36dB］）

NOTE

- ［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［ゲイン/ISOモード］が［ISO］に設定されているときは、設定できません。

### ［ゲイン/ISOモード］

ゲイン値の単位を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［dB］、［ISO］

（工場出荷値：［dB］）

NOTE

- ［システム］メニュー→［カラー設定］が［標準］に設定されているときは、［dB］に固定されます。

### ［O.I.S.（光学手振れ補正）］

手ぶれ補正機能の有効/無効を切り替えます。

USERボタンに［O.I.S.］を割り当てている場合、USERボタンの操作で［入］/［切］の切り替えができます。

手ぶれ補正について、詳しくは「手ぶれ補正機能」を参照してください。

［入］ | 手ぶれ補正機能を有効にします。
［切］ | 手ぶれ補正機能を無効にします。

（工場出荷値：［入］）

### ［ハイブリッドO.I.S.］

ハイブリッド手ぶれ補正機能の有効/無効を切り替えます。

手ぶれ補正について、詳しくは「手ぶれ補正機能」を参照してください。

［入］ | ハイブリッド手ぶれ補正機能を有効にします。
［切］ | ハイブリッド手ぶれ補正機能を無効にします。

（工場出荷値：［入］）

### ［O.I.S.モード］

手ぶれ補正機能の動作モードを切り替えます。

［O.I.S.モード］が割り当てられたUSERボタンを押す、またはUSERボタンアイコンをタッチするごとに、［標準］、［パン/チルト］、［固定］の順に切り替わります。

［標準］ | 大小のブレをバランス良く補正する標準的な設定です。
［パン/チルト］ | カメラのパン・チルトを多用して撮影する場合に向いた設定です。
［固定］ | 構図を固定して被写体を撮影する場合に向いた設定です。

（工場出荷値：［標準］）

### ［ATW］

オートトラッキングホワイトバランス機能を、〈WHITE BAL〉スイッチに割り当てることができます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［Ach］、［Bch］、［プリセット］、［切］

（工場出荷値：［切］）

### ［ATW速度］

オートトラッキングホワイトバランス機能の制御スピードを設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［高速］、［標準］、［低速］

（工場出荷値：［標準］）

### ［ATWターゲットR］

オートトラッキングホワイトバランス動作で収束したときに、Rchの出力を微調整します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［−10］…［10］

（工場出荷値：［0］）

### ［ATWターゲットB］

オートトラッキングホワイトバランス動作で収束したときに、Bchの出力を微調整します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［−10］…［10］

（工場出荷値：［0］）

### ［W.BALプリセット］

〈WHITE BAL〉スイッチの〈PRST〉位置に割り当てる色温度を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［3200K］、［5600K］、［VAR］

（工場出荷値：［3200K］）

### ［W.BAL VAR］

［W.BALプリセット］の［VAR］の値を設定します。

マルチダイヤルで操作することもできます。

［W.BALプリセット］を［VAR］に設定し、〈WHITE BAL〉スイッチを〈PRST〉にしたときに有効になります。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［2000K］…［15000K］

（工場出荷値：［3200K］）

### ［ハンドルズーム速度］

ハンドルズームのズーム速度を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［1］…［99］

（工場出荷値：［50］）

### ［i.ZOOM］

画質を維持してデジタルズームを行います。

［入］ | i.ZOOM機能を有効にします。
［切］ | i.ZOOM機能を無効にします。

（工場出荷値：［切］）

### ［MFアシスト］

マニュアルフォーカスモードのとき、最後のフォーカスを自動で合わせるかどうかを設定します。

フォーカスのずれが大きい場合は、フォーカスが合わないことがあります。

［入］ | 最後のフォーカスを自動で合わせます。
［切］ | フォーカスの自動動作を行いません。

（工場出荷値：［切］）

### ［フォーカスマクロ］

フォーカスマクロ機能の有効/無効を切り替えます。

USERボタンに機能を割り当てている場合、USERボタンの操作で［入］/［切］の切り替えができます。

［入］ | フォーカスマクロ機能を有効にします。
［切］ | フォーカスマクロ機能を無効にします。

（工場出荷値：［切］）

### ［AFエリア幅調整］

オートフォーカスが有効になるエリアの幅を、被写体のサイズに合わせて調整できます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［入］、［切］

（工場出荷値：［切］）

### ［オートアイリス速度］

オートアイリスレベル機能の制御スピードを設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［高速］、［標準］、［低速］

（工場出荷値：［標準］）

### ［オートアイリスウィンドウ］

オートアイリス検出ウィンドウを選択します。

［標準1］ | 画面中央よりのウィンドウです。
［標準2］ | 画面下よりのウィンドウです。
［中央］ | 画面中央のスポット状のウィンドウです。

（工場出荷値：［標準1］）

### ［エリアモード］

撮影時に、液晶モニターをタッチ、または〈〉ボタン、〈〉ボタン、〈〉ボタン、〈/〉ボタンを押して選択したエリア枠内で行う機能を割り当てます。

［無効］ | 機能を割り当てません。
［フォーカス］ | オートフォーカス機能を割り当てます。
［アイリス］ | オートアイリス機能を割り当てます。
［Y GET］ | 輝度表示機能を割り当てます。
［フォーカス/アイリス］ | ［フォーカス］と［アイリス］の同時動作を割り当てます。
［フォーカス/Y GET］ | ［フォーカス］と［Y GET］の同時動作を割り当てます。

（工場出荷値：［無効］）

### ［顔検出/追尾モード］

顔検出/追尾AE&AF機能のフォーカスと露出補正の設定を切り替えます。

［顔検出/追尾AF］ | 顔を検出後、オートフォーカスをしながら顔を追尾します。
［顔検出/追尾AE&AF］ | 顔を検出後、オートフォーカスと露出補正を自動で行いながら顔を追尾します。

（工場出荷値：［顔検出/追尾AE&AF］）

### ［赤外線撮影］

IR撮影の有効/無効を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［入］、［切］

（工場出荷値：［切］）

NOTE

- ［システム］メニュー→［カラー設定］が［V-Log］に設定されているときは、［切］に固定されます。

## ［オートスイッチ］

### ［オートアイリス］

オートアイリス制御の有効/無効を切り替えます。

［入］ | オートモードのときにオートアイリス制御の動作を行います。このとき〈IRIS〉ボタンは機能しません。
［切］ | オートモードのときにオートアイリス制御の動作を行いません。 〈IRIS〉ボタンで選択されているアイリス制御の動作を行います。

（工場出荷値：［入］）

### ［AGC］

［オートアイリス］で［入］が選択されたときのオートゲイン制御の動作を設定します。

［入］ | オートモードのときに、カメラのゲインを自動調整する［AGC］機能の動作を行います。
［切］ | オートモードのときに、カメラのゲインを自動調整する［AGC］機能の動作を行いません。

（工場出荷値：［入］）

NOTE

- ［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［ゲイン/ISOモード］が［ISO］に設定されているときは、［切］に固定されます。

### ［AGCリミット］

［AGC］の動作時の最大ゲイン値を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［3dB］、［6dB］、［12dB］、［18dB］

（工場出荷値：［6dB］）

NOTE

- ［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［ゲイン/ISOモード］が［ISO］に設定されているときは、設定できません。

### ［AGCポイント］

［AGC］の動作時にオートアイリスから［AGC］に制御を切り替えるF値を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［F4.0］、［F5.6］

（工場出荷値：［F4.0］）

NOTE

- ［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［ゲイン/ISOモード］が［ISO］に設定されているときは、設定できません。

### ［オートシャッター］

［オートアイリス］で［入］が選択されたときのオートシャッター制御の動作を設定します。

［入］ | オートモードのときに、オートシャッターの動作を行います。
［切］ | オートモードのときに、オートシャッターの動作を行いません。

（工場出荷値：［入］）

### ［オートシャッターリミット］

［オートシャッター］の動作時の最大シャッター値を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［1/100］、［1/120］、［1/250］

（工場出荷値：［1/250］）

### ［オートシャッターポイント］

［オートシャッター］の動作時にオートアイリスから［オートシャッター］に制御を切り替えるF値を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［F8.0］、［F9.6］

（工場出荷値：［F8.0］）

### ［ATW］

オートトラッキングホワイトバランス機能の動作を設定します。

［入］ | オートモードのときに、オートトラッキングホワイトバランス機能が働きます。このとき〈WHITE BAL〉スイッチやUSERボタンでは、［ATW］機能の有効/無効を切り替えることはできません。 ただし、USERボタンに［ATWロック］を割り当てているときは、USERボタンでホワイトバランスの値を固定できます。
［切］ | オートモードのときに、［ATW］機能動作を行いません。 〈WHITE BAL〉スイッチで選択されているホワイトバランス機能動作を行います。

（工場出荷値：［入］）

### ［オートフォーカス］

オートフォーカスの動作を設定します。

［入］ | オートモードのときに、オートフォーカスの動作を行います。 このとき〈FOCUS〉スイッチは機能しません。
［切］ | オートモードのときに、オートフォーカスの動作を行いません。 このとき〈FOCUS〉スイッチで選択されているフォーカスの動作を行います。

（工場出荷値：［入］）

## ［ユーザースイッチ］

〈USER 1〉～〈USER 7〉ボタン、［USER8］～［USER12］ボタンアイコンに割り当てる機能を設定できます。

詳しくは、「USERボタンへの機能の割り当て」を参照してください。

［USER1］～［USER12］には、次の機能を割り当てできます。

- ［無効］、［AWB］、［DRS］、［FBC］、［ワンプッシュAF］、［スーパーゲイン］、［エリア］、［AFエリア］、［FACE DETECT］、［ATW］、［ATWロック］、［スポットライト］、［逆光補正］、［オートアイリスレベル］、［アイリス］、［Y GET］、［フォーカスマクロ］、［O.I.S.］、［O.I.S.モード］、［i.ZOOM］、［デジタルズーム］、［赤外線撮影］、［高速ズーム］、［アダプティブマトリックス］、［プリレック］、［VFR］、［スーパースロー］、［レックチェック］、［バックグラウンド記録停止］、［最終クリップ削除］、［スロット選択］、［音声CH1レベル］、［音声CH2レベル］、［拡大表示］、［ピーキング］、［WFM］、［ゼブラ］、［水準器］、［水準器設定］、［LCD/VF HDR］、［LCD/VF V-Log］、［VF 入/切］、［LCD/VFディテール］、［モニター音声選択］、［音声出力］、［メニュー］、［セットアップファイルロード］、［LCDバックライト］、［カードリーダーモード］、［ストリーミング開始］、［ショットマーク］

［USER1］ | 〈USER 1〉ボタンに割り当てる機能を設定します。 （工場出荷値：［O.I.S.］）
［USER2］ | 〈USER 2〉ボタンに割り当てる機能を設定します。 （工場出荷値：［ゼブラ］）
［USER3］ | 〈USER 3〉ボタンに割り当てる機能を設定します。 （工場出荷値：［WFM］）
［USER4］ | 〈USER 4〉ボタンに割り当てる機能を設定します。 （工場出荷値：［オートアイリスレベル］）
［USER5］ | 〈USER 5〉ボタンに割り当てる機能を設定します。 （工場出荷値：［スロット選択］）
［USER6］ | 〈USER 6〉ボタンに割り当てる機能を設定します。 （工場出荷値：［アイリス］）
［USER7］ | 〈USER 7〉ボタンに割り当てる機能を設定します。 （工場出荷値：［AWB］）
［USER8］ | ［USER8］ボタンアイコンに割り当てる機能を設定します。 （工場出荷値：［赤外線撮影］）
［USER9］ | ［USER9］ボタンアイコンに割り当てる機能を設定します。 （工場出荷値：［フォーカスマクロ］）
［USER10］ | ［USER10］ボタンアイコンに割り当てる機能を設定します。 （工場出荷値：［エリア］）
［USER11］ | ［USER11］ボタンアイコンに割り当てる機能を設定します。 （工場出荷値：［ATWロック］）
［USER12］ | ［USER12］ボタンアイコンに割り当てる機能を設定します。 （工場出荷値：［メニュー］）

ページトップへ戻る