- トップページ
- 撮影
- 便利な撮影機能
- タイムスタンプ機能

# タイムスタンプ機能

撮影映像に、撮影日時を重ねて記録できます。

［記録］メニュー→［タイムスタンプ］で記録する内容を選択する。

［切］：日時情報を重畳しません。

［日付］：日付情報のみ重畳します。

［時刻］：時刻情報のみ重畳します。

［日付と時刻］：日付と時刻情報を記録します。

液晶モニターの中央下部に撮影日時が表示されます。

NOTE

- タイムスタンプの年月日の表示順は、［その他］メニュー→［時計］→［年月日の表示順］の設定に従います。

- 映像に記録されるタイムスタンプの月表示は英語になります。

- 記録フォーマットによって、タイムスタンプの文字の大きさや表示位置は異なります。

- 次の場合は、タイムスタンプは記録されません。

  - ［システム］メニュー→［記録フォーマット］→［480-59.94i/AVCHD SA］/［576-50.00i/AVCHD SA］に設定されているとき

  - ［シーンファイル］メニュー→［VFR］→［入］に設定されているとき

  - ［システム］メニュー→［スーパースロー］→［入］に設定されているとき

  - ［ネットワーク］メニュー→［ネットワーク機能］→［ストリーミング］/［NDI|HX］に設定されているとき

  - ［記録］メニュー→［プロキシ設定］→［プロキシ記録］→［入］に設定されているとき

  - ［システム］メニュー→［カラー設定］→［V-Log］に設定されているとき

- タイムスタンプの表示位置は変更できません。

- タイムスタンプは、液晶モニター画面/ビューファインダーの映像/〈SDI OUT〉/〈HDMI〉/〈AV OUT〉端子 からの出力映像にも表示されます。

  ［システム］メニュー→［記録フォーマット］の設定が次の場合、液晶モニター画面/ビューファインダーの映像に表示されるタイムスタンプは、記録されるタイムスタンプと文字の大きさや表示位置が異なります。

  ［1080-59.94i/AVC-I50］

  ［1080-50.00i/AVC-I50］

  ［720-59.94p/AVC-I200］

  ［720-59.94p/AVC-I100］

  ［720-59.94p/AVC-I50］

  ［720-59.94p/AVC-G50］

  ［720-59.94p/AVC-G25］

  ［720-59.94p/AVC-G12］

  ［720-50.00p/AVC-I200］

  ［720-50.00p/AVC-I100］

  ［720-50.00p/AVC-I50］

  ［720-50.00p/AVC-G50］

  ［720-50.00p/AVC-G25］

  ［720-50.00p/AVC-G12］

  ［720-59.94p/AVCHD PM］

  ［720-50.00p/AVCHD PM］

- タイムスタンプを重畳する 場合は、外部出力が1フレーム遅延します 。

- タイムスタンプを重畳しているときは、［映像出力/LCD/VF］メニュー→［インジケーター］→［日付/時刻］の設定は無効になります。

- タイムスタンプは被写体に重畳して記録された映像信号です。そのため、タイムスタンプの表示にも、フォーカスアシスト機能のピーキング表示や、ゼブラパターン検出が有効になります。また、［映像出力/LCD/VF］メニュー→［LCD］→［対面撮影］→［ミラー］に設定しているときにはタイムスタンプも左右反転して表示されます。

ページトップへ戻る